**Uoi-291**

**AHD 星光級高畫質攝影機
AHD 1080P高畫質攝影機**

**產品簡介**

Uoi-291 AHD星光級高畫質攝影機，

可透過雙絞線提供HD 1080P高畫質影像。

可使用同軸電纜/懶人線/絞線傳輸器 傳輸不須重新配線。

採用最新1/2.8" SONY IMX291 2.0Megapixel AHD CMOS

超高感度、極致畫質、紅外線濾片。

搭配星光級高感度鏡頭，夜視下也可獲得良好的畫面。

**產品功能**

* + 1/2.8" SONY IMX291 2.0Megapixel AHD CMOS
	+ HD 1080P， @30張/秒
	+ 標準BNC頭輸出；同軸線傳輸3C/5C可達300/500公尺、雙絞線可達300公尺
	+ 具有OSD數位類比切換控制功能

**產品規格**

|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **UOI-291** |
| 影像感應裝置 | 1/2.8" SONY IMX291 2.0Megapixel CMOS |
| 掃瞄系統 | Progressive Scan |
| 信號雜訊比 | 46dB 以上 |
| 影像輸出 | 1080P |
| 鏡頭 | 4mm / 6mm  |
| 最低照度 | 0.01Lux(AGC ON) |
| OSD數位類比切換 | 有 |
| 電子快門 | 1/50(1/60)秒至1/100,000秒 |
| 增益控制 | Low/Middle/High |
| 同軸線控 | YES |
| 效果 | Freeze/Mirror/D-Zoom/NEG.IMAGE |
| 紅外線 | 無IR燈 |
| 電源 | DC12V+10% / 80mA |
| 工作温度 | -20°~ +50°C |
| 外觀尺寸 (mm) | 110(W) X 69(H) X 69(D) |
| 重量(g) | 1000g |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.