**UOI-M50D (5M高畫質)**

**四合一 半球型紅外線攝影機   
500萬高畫質攝影機**

**產品簡介**

UOI-M50D 四合一半球型紅外線高畫質攝影機，

可提供五百萬畫素高畫質影像。

可使用同軸電纜/懶人線/絞線傳輸器 傳輸不須重新配線。

採用最新1/3 5.0Megapixel CMOS

超高感度、極致畫質、紅外線濾片切換功能。

日夜切換，夜視下也可獲得良好的畫面。

**產品功能**

* + 1/3 5.0Megapixel CMOS
  + 可切換AHD/TVI/CVI/CVBS四種影像輸出格式
  + 標準BNC頭輸出；同軸線傳輸3C/5C可達300/500公尺、雙絞線可達300公尺
  + 2顆 高功率紅外線有效距離 30公尺

**產品規格**

|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **UOI-M50D** |
| 影像感應裝置 | 1/3 5.0Megapixel CMOS |
| 掃瞄系統 | Progressive Scan |
| 信號雜訊比 | 65dB 以上 |
| 影像輸出 | 5MP(12fps) |
| 鏡頭 | 4mm、6mm |
| 最低照度 | 0.01Lux(AGC ON),0.001Lux(IR ON) |
| IR 照射距離 | 30M (HIGH POWER LEDx2 ) |
| 數位類比切換 | 有 |
| 電子快門 | 自動 |
| 數位訊號 | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| 電源 | DC12V+10% |
| 工作温度 | -10°~ +60°C |
| 外觀尺寸 (mm) | 94(Ø) x 65(L) |
| 附件 | 螺絲 (壁掛、吸頂均可安裝) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.