**UOI-V88**

**AHD 紅外線型高畫質攝影機
1080P四切高畫質攝影機**

**產品簡介**

UOI-V88 1080P標準紅外線型高畫質攝影機，

可透過雙絞線提供HD 1080P 高畫質影像。

可使用同軸電纜/懶人線/絞線傳輸器 傳輸不須重新配線。

採用最新1/2.9 " 2.0 Megapixel CMOS

超高感度、極致畫質、紅外線濾片切換功能。

日夜切換，夜視下也可獲得良好的畫面。

**產品功能**

* 1/2.9" 2.0Megapixel CMOS
* HD 1080P, AHD / TVI /CVI /CVBS 四種輸出
* 標準BNC頭輸出；同軸線傳輸3C/5C可達300/500公尺、雙絞線可達300公尺
* 6顆 高功率 HIGI POWER LED 紅外線有效距離 30公尺
* AHD / TVI /CVI /CVBS實體切換開關
* IP 66防水等級

**產品規格**

|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **UOI-V88** |
| 影像感應裝置 | 1/2.9" 2.0Megapixel CMOS |
| 掃瞄系統 | Progressive Scan |
| 信號雜訊比 | 48dB 以上 |
| 影像輸出 | 1080P |
| 鏡頭 | 4mm / 6mm  |
| 最低照度 | 0.01Lux(AGC ON),0.001Lux(IR ON) |
| IR 照射距離 | 30M (HIGH POWER LEDx6 ) |
| 數位類比切換 | AHD / TVI /CVI /CVBS |
| 電子快門 | 自動 |
| 增益控制 | 有 |
| 防水防塵 | IP66 |
| 電源 | DC12V+10% / 100mA(430mA with IR ON) |
| 工作温度 | -10°~ +50°C |
| 外觀尺寸 (mm) | 70(W) X 70(H) X 115(D) (含雨遮80X80X220) |
| 重量(g) | 1100 |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.