

**–**

**新的4.0用戶界面，安全基線2.1**

**H.264 / H.265 / 智能264+ / 智能H.265+，H.265自動切換**

**最高解碼能力4路1080p@30fps**

**P2P遠端監控，可在移動設備上播放影像VGA**

**HDMI同步影像輸出，HDMI解析度最高4K**

**搭配AI攝影機 : 人臉偵測、周界防護、IVS、人數計算、熱圖、SMD Plus**

**支援網路遠端配置和管理，例如設置參數，獲取訊息和分批升級網路相同型號**

型號: NVR4104HS-P-4KS2/L

網路錄影主機

**H.265 4路4PoE 4K NVR**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**




|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **NVR4104HS-P-4KS2/L** |
| 主處理器 | 工業級嵌入式處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
|  | 周界防護 |
| 性能 | 4 路 |
| AI 搜尋 | 按頻道 、時間、事件分類 搜尋圖片 |
|  | 人臉辨識 |
| 性能 | 4 路 |
| 臉部特性 | 性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚 |
| AI 智慧搜尋 | 透過頻道、時間、臉部特性 搜尋圖片 |
|  | S M D P l u s |
| 性能 | 4路 |
| AI 智慧搜尋 | 按目標（人、車）分類進行搜尋 |
|  | 影像 |
| 存取頻道 | 4 路 |
| 網路頻寬 | 存取速度： 80 Mbps  儲存：80 Mbps  轉發： 60 Mbps |
| 解析度 | 8MP 、 6MP 、 5MP 、 4MP 、 3MP 、 1080p 、720p 、 D1 |
| 解碼能力 | 4 路 1080p@30 fps |
| 影像輸出 | 1 組 VGA，1 組 HDMI，支援VGA和HDMI同步視頻源輸出 |
| 分割畫面 | 1 、 4 |
| 第三方支援 | ONVIF 、 RTSP |
|  | 壓縮 |
| 影像 | 智 能 H.265 / H.265 / 智 能 H.264 / H.264 / MJPEG |
| 聲音 | PCM / G711A / G711U / G726 / AAC |
|  | 網路 |
| 網路功能 | HTTP 、 HTTPS 、 TCP/IP 、 IPv4/IPv6 、 UPnP 、SNMP 、 RTSP 、 UDP 、  SMTP 、 NTP 、 DHCP 、DNS 、 IP Filter 、 DDNS 、 FTP 、 Alarm Server 、  IP Search(支援大華 IPC 、 DVR 、 NVS …等)、P2P 、自動註冊 |
| 手機監控功能 | Android 、 iOS |
| 互通性 | ONVIF (profile T/S/G) 、 CGI 、 SDK |
| 瀏覽器 | Chrome 、 IE9 以上、 firefox |
|  | 錄影 |
| 播放 | 多達 4 路 |
| 錄影模式 | 手動錄影 、警報錄音、 SMD 錄音、智能錄音 |
| 儲存 | 硬碟、網路 |
| 備份模式 | USB 設備 |
| 回放功能 | 1. 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放  2. 全畫面、隨機播放、備份(影像剪輯/文件) 、畫面縮放 、聲音開/關 |


|  |  |
| --- | --- |
|  | 儲存 |
| Disk Group | 支援 |
|  | 警報 |
| 一般 | 移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場景變化、PIR警報、IPC外部警報 |
| 異常警報 | 網路斷線、儲存錯誤、IP 衝突、M AC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常 |
| 智能報警 | 人臉偵測、周界防護 絆線、入侵 、 I VS 、 人數計算、熱圖、 SMD Plus |
| 每一路位元率 | 錄影、快照、聲音、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail |
|  | 接口 |
| 聲音 | 1輸入，1輸出 (RCA) |
| 硬碟 | 1 SATA III Port，容量可達10TB |
| USB | 2組 ( 正面 USB2.0 x 1、背面 USB2.0 x 1 ) |
| HDMI | 1（最高支持4K解析度輸出） |
| VGA | 1 |
| 網路接口 | 1組RJ-45 port，10/100 Mbps |
| PoE | 4路 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 48 V/53 VDC, 1.25 A/1.13 A |
| 電源消耗 | < 10 W(無硬碟)，PoE總輸出功率36W，單一接口最大輸出功率25.5W |
| 淨重 | 0.86 kg (1.90 lb) |
| 總重 | 1.86 kg (4.10 lb) |
| 尺寸 | 260 mm × 232.3 mm × 50.3 mm (10.24" × 9.14" × 1.98") (W × L × H) |
| 工作環境 | –10 °C to +55 °C (+10 °F to +131 °F) ，濕度 10%〜 93% |
| 儲存環境 | 0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F) ，濕度 30%~85% |
| 工作海拔 | 3000 m (9842.52 ft) |
|  | 認證 |
| 認證 | CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4  FCC: Part 15 Subpart B |











※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。