

**–**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**支援 IEEE802.3bt**

**紅色接口支援 BT 90W**

**全giga Ports**

**傳動平穩**

**寬溫範圍：–10°C 至 55°C（14°F 至 131°F）**

**即插即用**

型號: PFS3228-24GT-360

交換器

**非網管型 智能PoE**



|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **PFS3228-24GT-360** |
| Layer | Layer 2 |
| 管理 | No |
| 交換能力 | 52 Gbps |
| 封包轉發率 | 38.688 Mpps |
| 封包緩衝儲存 | 4 Mbit |
| MAC Table Size | 8K |
| 通訊標準 | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z |
|  | 硬體 |
| 標準電源 | Yes |
| PoE | Yes |
| 乙太網路接口 | 24 |
| 光纖接口 | 2 |
| 乙太網路接口速率 | 1 Gbps |
| 光纖接口速率 | 1 Gbps |
| 商用卡槽 | Port 1–24: 24 × RJ45 10/100/1000 M (PoE)  Port 25–26: 2 × RJ45 10/100/1000 M (uplink)  Port 27–28: 2 × SFP 1000 M (uplink) |
| 電源 | 100V AC–240V AC |
| 工作溫度 | –10°C to 55°C (14°F to 131°F) |
| 工作濕度 | 10%–90% |
| 儲存濕度 | 5%–95% |
| 電力消耗 | Idling: 8W / Full load: 360W |
|  | PoE |
| PoE 標準 | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt |
| PoE 預算 | Port 1–2≤90W, Port 3–24≤30W, total≤360W |
| PoE Pin分配 | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
|  | 一般 |
| ESD 靜電釋放 | Air discharge: 8kV  Contact discharge: 6kV |
| 防雷 | Common mode: 4kV  Differential mode: 2kV |
| 產品尺寸 | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17.32" × 11.81" × 1.73") |
| 包裝尺寸 | 527 mm × 412 mm × 110 mm (20.75" × 16.22" × 4.33") |

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



(尺寸單位：mm)