



**7吋**

**保全影像SIP室內機**

型號: VTH2421FB-P

**七吋觸控螢幕，螢幕解析度1024×600**

**警報：6 In / 1 Out**

**IPC監控**

**支援標準 PoE**

**Micro SD卡，內建8GB**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**




|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **VTH2421FB-P** |
| 處理器 | 高效能嵌入式處理器 |
| 作業系統 | 嵌入式LINUX 操作系統 |
| 螢幕類型 | TFT 電容式觸碰螢幕 |
| 顯示螢幕 | 7 吋觸碰螢幕 |
| 解析度 | 1024×600 |
| 影像壓縮格式 | H.264 |
| 聲音壓縮格式 | G.711A / G.711U / PCM |
| 聲音輸入 | 內建麥克風 |
| 聲音輸出 | 內建1.5W 揚聲器 |
| 聲音模式 | 支援雙向對講 |
| 聲音增強 | 支援迴音消除/ DNR |
| 聲音位元率 | 16 kbps |
| 通訊模式 | 數位訊號傳輸 |
| 訊息發佈 | 支援訊息接收和查看訊息 |
| 影像或文字訊息 | 支援影像留言或文字訊息留言 |
| 勿干擾模式 | 支援設定勿干擾時段 |
| 分機數量 | 9 |
| 警報輸入 | 6組 |
| 警報輸出 | 1組 |
| 網路介面 | 1RJ-45 \*1 |
| SOS警報 | 支援 |
| 外殼 | PC + ABS |
| 外觀顏色 | 黑、白 |
| 安裝 | 壁掛式安裝 |
| 配件 | 支架及排線 |
| 外觀尺寸 | 119.6mm×221.5mm×21.5mm |
| 工作溫度 | -10℃ 至 + 55℃ |
| 工作濕度 | 10％RH-95％RH |
| 消耗功率 | 待機 ≤4W，運行 ≤6W |
| 總重量 | 0.35 Kg |
| 供電方式 | PoE |
| 儲存 | 支援TF SD卡，最大容量32GB |
| 標準儲存容量 | 8GB |

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。





(單位：mm[inch])