



**200萬畫素**

**1080P HDCVI紅外線**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

型號: HAC-HDW1200RN

半球型攝影機

**CVI、AHD、TVI、CVBS影像訊號輸出(OSD 或控制器切換)**

**可切換1080P 或720P 影像輸出**

**DC12V±25%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞**

**Smart IR 智慧型防曝光紅外線功能、紅外線關閉功能**

**自動曝光、自動白平行，適合各種場景監控**


**OSD 選單：UTC 同軸控制或PFM820 UTC控制器**

**塑膠外殼**



|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **HAC-HDW1200RN** |
| 攝像元件 | 1/2.7” 200萬 CMOS |
| 有效像素 | 1920(H) × 1080(V) |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | NTSC：1/30s~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.02Lux/F2.0，0 Lux IR ON |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 影像模式 | 1080P、720P 可切換 |
| 影像輸出 | CVI、AHD、TVI、CVBS 輸出(OSD或控制器切換) |
| 紅外線 | 12顆微晶 IR LED，距離 Max20米，Smart IR |
| 日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |
| 背光模式 | 背光補償 / 寬動態 / 強光抑制 |
| 降造 | 2D |
| 鏡相功能 | 水平鏡像 / 垂直鏡像 |
| 智能紅外線 | 自動 / 紅外線關閉 |
| 白平衡 | 自動 / 自動跟蹤 / 手動 / 鈉燈 / 室內 / 室外1 / 室外2 |
| 影像調整 | 圖像模式 / 銳度 / 亮度 / 對比度 / 飽和度 / 色度 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 視野角度 | 89.9°、59.4° |
| 焦距 | 3.6 mm 、6mm |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | DC12V±25% |
| 輸出功率 | Max 2.8W(IR ON) |
| 工作環境 | -40℃~+60℃，濕度小於90%(無凝結) |
| 主體材質 | 塑膠 |
| 尺寸 | Φ85.4mm×69.1mm |
| 重量 | 0.11KG |





※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。