

**–**

桌上型交換器

型號: PFS3006-4ET-60

**6埠 10/100Mbps 非網管型**

**(含 4埠 PoE)**

**Layer 2 商用交換機**

**支援 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab和IEEE802.3x標準**

**MDI/MDIX 自適應控制**

**RJ-45接口，支援10/100Mbps自適應控制，並確認802.3at 和 802.3af 供電標準**

**連接埠1，支援Hi-PoE 60W供電**

**250m PoE供電**

**壁掛式和機械防盜**

**53V直流供電**

**支援PoE看門狗( Watchdog )**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**



|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **PFS3006-4ET-60** |
| 乙太網路接口 | 4 |
| 光纖接口 | 0 |
| 乙太網路接口速率 | 100 Mbps |
| 商用卡槽 | Port 1-4 : 4 × RJ-45 10/100 M (PoE)  Port 5-6 : 2 × RJ-45 10/100 M (uplink) |
| 電源 | 53V DC |
| 輸入電壓 | 100–240V~,50/60Hz,1.5A |
| 工作溫度 | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F) |
| 工作濕度 | 5%–95% |
| 儲存溫度 | -20°C to +70°C (-4°F to +158°F) |
| 儲存濕度 | 5% - 95% |
| 電力消耗 | Idling: 1.5W / Full load: 60W |
|  | 性能 |
| 交換能力 | 1.80 Gbps |
| 封包轉發率 | 0.89 Mpps |
| 封包緩衝 | 1 Mbit |
| MAC Table Size | 2K |
| 通訊標準 | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 最短對焦距離 | 0.8m~0.8m |
|  | PoE |
| PoE 標準 | IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE |
| PoE 電源 | 60W |
| PoE 功耗管理 | Yes |
| PoE Pin分配 | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| 遠距模式 | 250 m @10 Mbps |
|  | 一般 |
| ESD 靜電釋放 | Air discharge: 8kV  Contact discharge: 6kV |
| 防雷 | Common mode: 2kV  Differential mode: 1kV |
| 淨重 | 0.3 kg (0.66 lb) |
| 總重量 | 0.9 kg (1.98 lb) |
| 產品尺寸 | 130 mm × 85 mm × 26 mm (5.12" × 3.35" × 1.02") |
| 包裝尺寸 | 267 mm × 239 mm × 77 mm (10.51" × 9.41" × 3.03") |

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。





