

一張含有 室內 的圖片

自動產生的描述

**200萬畫素**

**25倍 星光紅外線**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS**

**強大的 25 倍光學變焦**

**120 dB 真寬動態、3D 動態降噪**

**支援聲音：1 In 、警報：2 In / 1 Out**

**最大 25/30 fps@1080P，25/30/50/60 fps@720P**

**紅外距離可達 100 m**

**IP66**

**型號 : SD49225-HC-LA**

PTZ快速球攝影機




|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **型號** | **SD49225-HC-LA** | | | |
| 影像感應器 | 1/2.8" STARVIS™ CMOS，2MP | | | |
| 最高解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) | | | |
| RAM/ROM | 256 MB / 16 MB | | | |
| 掃瞄系統 | 循序式掃描 | | | |
| 電子快門速度 | 1/3 s–1/100000 s | | | |
| 最低照明 | 彩色: 0.005 Lux@F1.6  黑白: 0.0005 Lux@F1.6  0 Lux@F1.6 (IR on) | | | |
| 紅外線距離 | 100 m (328.08 ft) | | | |
| 紅外線開/關控制 | 自動 / 手動 | | | |
| 紅外線數量 | 6 (IR light) | | | |
|  | 鏡頭 | | | |
| 焦距 | 4.8 mm–120 mm | | | |
| 光圈值 | F1.6–F3.5 | | | |
| 視角 | H: 58.5°–2.8°; V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2° | | | |
| 光學變焦 | 25x | | | |
| 對焦控制 | 自動/半自動/手動 | | | |
| 最短對焦距離 | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | | | |
| 光圈控制 | 自動/手動 | | | |
| DORI 距離 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
| 1655.2 m (5430.45 ft) | 656.8 m (2154.86 ft) | 331.0 m (1085.96 ft) | 165.5 m (542.98 ft) |
|  | PTZ | | | |
| 水平/傾斜 | 水平：0° to 360° ; 傾斜：–15° to +90°, 自動翻轉180° | | | |
| 手動控制速度 | 水平：0.1°–200°/s ; 傾斜：0.1°–120°/s | | | |
| 預設速度 | 水平：240°/s ; 傾斜：200°/s | | | |
| 預設點 | 300 | | | |
| PTZ模式 | 8個巡視（每個巡視最多32個預設） | | | |
| 模式編號 | 5 | | | |
| 掃描編號 | 5 | | | |
| 速度設定 | 支援 | | | |
| 關機記憶 | 支援 | | | |
| 閒置動作 | 預設/巡視/模式/掃描 | | | |
|  | 聲音 | | | |
| 壓縮 | G.711a; G.711Mu | | | |
|  | 影像 | | | |
| 解析度 | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | | | |
| 禎率 | 1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps) | | | |
| 日/夜 | 支援 | | | |
|  | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| BLC | 支援 |
| WDR | 120 dB |
| HLC | 支援 |
| 白平衡 | 自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | 2D/3D |
| 動態偵測 | 支援 |
| 重點區域 | 支援 |
| 除霧 | Electronic |
| 數位變焦 | 16x |
| 翻轉 | 0°/180° |
| 隱私遮罩 | 多達 24 個區域 |
| CVI產品輸出模式 | CVI; TVI; AHD; CVBS |
|  | 介面 |
| 聲音輸入 | 1 (LINE IN; bare wire) |
| 警報輸入/輸出 | 2 / 1 |
|  | 介面 |
| 電源 | DC 12V/3A ± 10% |
| 電源消耗 | 9.6 W ; 23.2 W (IR light on, PTZ) |
| 工作環境 | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) / ≤95% RH |
| 防護 | IP66； TVS 6000V防雷； 浪湧保護 |
| 尺寸 | 295.4 mm × Φ160.0 mm (11.63" × Φ6.30") |
| 重量 | 3 kg (6.61 lb) |
|  | 認證 |
| 認證 | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4  FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014  UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |





※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。