



**1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS**

**強大的 25 倍光學變焦**

**120 dB 真寬動態、3D 動態降噪**

**支援聲音：1 In 、警報：2 In / 1 Out**

**最大 25/30 fps@1080P，25/30/50/60 fps@720P**

**紅外距離可達 100 m**

**IP66**

PTZ快速球攝影機

**型號 : SD49225I-HC**

**200萬畫素**

**25倍 星光紅外線**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**





|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **型號** | **SD49225I-HC** | | | |
| 影像感應器 | 1/2.8" STARVIS™ CMOS，2MP | | | |
| 最高解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) | | | |
| 掃瞄系統 | 漸進式掃描 | | | |
| 電子快門速度 | PAL: 1/3s~1/30,000s、NTSC: 1/4s~1/30,000s | | | |
| 最低照明 | 彩色: 0.005 Lux@F1.6  黑白: 0.0005 Lux@F1.6  0 Lux@F1.6 (IR on) | | | |
| 訊號雜訊比 | > 55dB | | | |
| 紅外線距離 | 100 m (328.08 ft) | | | |
| 紅外線開/關控制 | 自動 / 手動 | | | |
| 紅外線數量 | 6 | | | |
|  | 鏡頭 | | | |
| 焦距 | 4.8 mm–120 mm | | | |
| 光圈值 | F1.6 ~ F4.4 | | | |
| 視角 | H: 62.8° ~ 2.6° | | | |
| 光學變焦 | 25x | | | |
| 對焦控制 | 自動/手動 | | | |
| 光圈控制 | 自動/手動 | | | |
| 最短對焦距離 | 100mm~ 1000mm | | | |
| DORI 距離 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
| 1613m(5259ft) | 646m(2119ft) | 323m(1060ft) | 161m(528ft) |
|  | PTZ | | | |
| 水平/傾斜 | 水平：0° to 360° ; 傾斜：–15° ~ 90°, 自動翻轉180° | | | |
| 手動控制速度 | 水平：0.1°–200°/s ; 傾斜：0.1°–120°/s | | | |
| 預設速度 | 水平：240°/s ; 傾斜：200°/s | | | |
| 預設點 | 300 | | | |
| PTZ模式 | 5模式，8巡航，自動水平轉動，自動掃描 | | | |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能 | | | |
| 送電啟動動作 | 自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態 | | | |
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 / 模式 | | | |
| 協議 | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | | | |
|  | 認證 | | | |
| 認證 | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4  FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014  UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 | | | |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 影像 |
| 解析度 | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) |
| 影像輸出 | 1 路BNC HD 高畫質輸出或CVBS 輸出(切換) |
| 日/夜 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |
| OSD Menu | 支援 |
| 背光補償 | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| 白平衡 | 自動/ATW/室內/室外/手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | Ultra DNR (2D/3D) |
| 除霧 | 支援 |
| 數位變焦 | 16x |
| 翻轉 | 180° |
| 隱私遮罩 | 多達 24 個區域 |
|  | 網路 |
| 網路 | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
| 通訊協定 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP,  NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| 互通性 | ONVIF Profile S&G, API |
| 串流方式 | 單播/多播 |
| 使用者 | 20 |
| 儲存 | NAS（網路附加儲存）、電腦即時記錄、Micro SD 256GB |
| 瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, DMSS |
| 智慧型手機 | IOS, Android |
|  | 介面 |
| 影像介面 | 1 |
| 聲音介面 | 1 channel in |
| RS485 | 1 |
| 警報輸入/輸出 | 2 / 1 |
|  | 電源／ 環境／ 規格 |
| 電源 | DC 12V/3A |
| 電源消耗 | 13W, 22W (IR on, Heater on) |
| 工作環境 | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) / ≤90% RH |
| 防護等級 | IP66 |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ160(mm) x 295(mm) |
| 重量 | 3 kg (6.61 lb) |







一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。