



型號: VTO2202F-P

**200萬畫素**

**單按鍵 彩色影視網路門口機**

**200萬像素CMOS攝影機**

**機械按鈕，夜視和語音指示燈**

**PoE、160°視角**

**具群呼功能**

**2線供電**

**鋁合金板，IP65 / IK07防護等級**

**表面安裝和嵌入式安裝**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**


**◆**



|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **VTO2202F-P** |
| 主處理器 | 嵌入式處理器 |
| 操作系統 | 1/2.8" 2MP CMOS 高清低照度彩色 |
| 視野角度 | 水平： 160° ，垂直：82° ，對角線： 180° |
| 焦距 | 1.95 mm |
| 寬動態 | 支援 |
| 雜訊抑制 | 噪聲抑制和迴聲消除 |
| 壓縮 | H.264 |
| 幀率 | PAL:25 fps NTSC:30 fps |
| 音頻編碼 | G.711 U |
| 位元率 | 256K to 2M |
| 光線補償 | IR Supplement |
|  | 介面 |
| RS-485 | 1 |
| 警報輸出 | 1 |
| 鎖定控制 | 1 set |
| 門狀態檢測 | 1 set |
| Eoc | 1 set |
| 退出按鈕 | 1 |
| 防拆開關 | 1 set |
| 網絡接口 | 1 |
| 功率輸出 | 12V/100mA |
|  | 警報 |
| 篡改 | 支援 |
| 門磁超時 | 支援 |
| 警報輸入/輸出 | 支援 |
|  | 用戶參數 |
| 音頻輸入 | 內建全向麥克風 |
| 音頻輸出 | 內建揚聲器 |
| 狀態指示燈 | 通話&通訊&解鎖 |
| 通訊方式 | 數位通訊 |
| 解鎖模式 | 遠端解鎖 |
| 自動快照 | 支援 |
| 留下視頻或短信 | 支援 |
| 存儲擴展 | Extended 64 G TF Card |
| 網頁配置 | 支援 |
| 實時監控 | 支援 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 一般 |
| 入侵防護 | IP65（在設備與牆壁之間的縫隙處塗抹矽膠。推薦使用液態矽酸鈉） |
| 網絡更新 | 線上更新 |
| 外殼 | 鋁 |
| 供電方式 | 2 線接口或 PoE |
| 額定功率 | 12VDC |
| 額定電流 | 1A |
| 安裝方法 | 支援表面安裝和嵌入式安裝 |
| 方面 | 130 mm×96 mm×28.5 mm（5.1"×3.78"×1.1"） |
| 工作溫度 | -30°C ~ +60°C（-22°F 至~ +140°F） |
| 工作濕度 | 10%–90% |
| 氣壓 | 86kPa–106kPa |
| 功耗 | ≤12W |
| 重量 | 0.35kg |
| 環境要求 | 戶外 |






(單位：mm[inch])







※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。