



**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**H.265 影像壓縮**

**支援AHD/TVI/CVI/960H/D1 影像輸入**

**支援5M/4M/1080P/720P/960H/D1 影像解析度訊號輸入**

**支援多重影像串流模式：即時、錄影、回放，多工操作**

**支援1入硬碟空間，最大支援單顆14TB**

**使用者可擷取任何時段的影像資料，透過本機端USB 埠備份或透過網路端**

**做異地備份網路線上作業**

**可同時支援多個使用者同時上線，即時影像、回放影像、網路備份，**

**不會與其他連線或主機端操作干擾**

型號: EX2-985-TW

**8路/5M/5合一**

**數位DVR防盜監控錄影機**



|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **EX2-985-TW** |
| 影像系統 | NTSC / PAL (自動偵測) |
| 影像壓縮格式 | H.265 |
| 影像輸入源 | IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H |
| 影像輸入數 | 8個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H) |
| 影像輸入 | Analog 模式: 複合影像信號 1 Vp-p 75Ω BNCIP 模式: Ethernet，10/100 Base-T |
| 影像輸出 | HDMI(4K2K)、VGA、BNC |
| 影像解析度 | Analog 模式: 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIFIP 模式: 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240 |
| 最大錄影張數 | Analog模式: 最多48 IPS @ 5MP，最多64 IPS @ 4MP，最多120 IPS @ FHD (1080P)IP 模式: 最多 120 IPS @ 2592 x 1944 (5MP)，最多192 IPS @ 2048 x 1536 (3MP)，最多240 IPS @ 1920 x 1080 |
| 錄影模式 | 手動/定時/位移/警報/遙控 |
| 快速搜尋 | 時間/位移/警報 |
| 影像品質設定 | 最佳/高/一般/低 |
| 影像遺失偵測 | 支援 |
| 推播訊息/影像 | 支援 |
| 攝影機名稱 | 支援最多25個字母 |
|  | 備份/ 儲存 |
| 備份設備 | USB 2.0隨身碟/網路 |
| 定時備份 | 支援 |
| 遠端備份及回放 | 支援 |
| 音訊輸入/輸出 | 4輸入/1輸出(單聲道) |
| 警報輸入/輸出 | 4輸入/1輸出 |
| 硬碟儲存 | 14TB SATA硬碟 x 1或透過eSATA 介面外接磁碟陣列 |
| RS485 | 支援 |
| SATA | 支援 |
| eSATA | 可另購SATA轉eSATA介面轉接線進行擴充 |
|  | 網路 |
| 系統恢復 | 電力中斷後系統自動恢復 |
| 乙太網路 | 10/100 Base-T.支援網路遠端控制和觀看Live影像 |
| 網路通信協定 | TCP/IP、PPPOE、DHCP和DDNS |
| 最大連線人數 | 20 |
| 使用者權限 | 等級4個不同的使用者等級 |
| 網路端壓縮格式 | H.265 |
| 支援裝置 | iOS & Android設備 |
| EaZy Networking | 支援 |
| DCCS | 支援 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 電源／ 環境／ 外觀 |
| 電源(±10%) | 12V / 2A |
| 工作溫度 | 10ºC ~ 40ºC (50ºF ~104ºF) |
| 工作濕度 | 10% ~ 85% |
| 尺寸(mm) | 260 x 235.7 x 48 |
| 淨重(kg) | 1.35kg |



※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。