



**1/3”5MP CMOS**

**可切換 AHD/TVI/CVI/CVBS 四種影像輸出格式**

**標準BNC頭輸出；同軸線傳 3C/5C可達300/500公尺、雙絞線可達300公尺**

**6顆高功率紅外線有效距離30公尺**

**IP66防水等級**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

型號: UOI-M50

**500萬**

**標準型紅外線高畫質攝影機**



|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **UOI-M50** |
| 影像感應裝置 | 1/3”5MP CMOS |
| 掃瞄系統 | 逐行掃描 |
| 信號雜訊比 | 65dB 以上 |
| 影像輸出 | 5MP(12fps) |
| 鏡頭 | 4mm、6mm |
| 最低照度 | 0.01Lux(自動增益控制 開),0.001Lux(紅外線 開) |
| 紅外線照射距離 | 30M (高功率LEDx6 ) |
| 數位類比切換 | 有(選單內選擇) |
| 電子快門 | 自動 |
| 數位訊號 | TVI/AHD/CVI 可切(選單內選擇) |
| 電源 | DC12V+10% |
| 工作溫度 | -10°~ +60°C |
| 外觀尺寸 (mm) | 70(W) X 70(H) X 115(D) (含雨遮 80X80X220) |
| 防水防塵 | IP66 |
| 重量(g) | 1100 |

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。