

­­

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**1/2.7" 2MP AHD CMOS**

**全景鏡頭 ，使影像更為寬廣無死角**

**鏡頭突出設計，防止夜間紅外線繞射干擾**

**內建四顆高效能 IR LED**

型號: UOI-S40

**AHD 1080P室外全景**

**魚眼補正紅外線攝影機**



|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **UOI-S40** |
| 攝影元件 | 1/2.7 " AR0237 2MP CMOS |
| 最低感光度 | 0 Lux/F2.0 (紅外線 開) |
| 鏡頭類型 | 內建三百萬畫素等級 1.8mm 全景專用鏡頭 |
| 鏡頭角度 | 垂直 水平 165~180 度 |
| 影像輸出 | AHD/TVI/CVI/960H 標準協定 |
| 解析度 | 1920(H) x 1080(V) @25/30fps |
| IR CUT | 全景專用 紅外線 CUT |
| 信噪比(S/N) | 48db |
| 日夜模式 | ICR自動切換 |
| 紅外燈感應埠 | 支援 ICR驅動 |
| 電子快門 | 手動/自動（區間可調，1,1/60~1/50000 秒） |
| OSD/UTC 功能 | 支援 |
| 自動增益/背光補償 | 全自動 |
| 自動白平衡 | 具多色溫自動平衡 |
| IR LED 燈數 | 高功率紅外線LED元件X 4 |
| 電源 | DC 12V |
| 操作溫度 | -10∘C ~ 50∘C |
| 尺寸 | 140(L)x67(W)x75(H) mm |
| 重量 | 400g |
| 防水係數 | IP68 |

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。