一張含有 文字, 夜空 的圖片

自動產生的描述



**最高 20 fps@5MP**

**可切換 CVI/CVBS/AHD/TVI**

**3.6mm 固定鏡頭(可選2.8mm)**

**Smart IR，距離最遠可達 30m**

**IP67, DC12V**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

型號: HAC-HDW1500TLN

半球型攝影機

**500萬畫素**

**HDCVI紅外線**




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型號** | **HAC-HDW1500TLN** | | | | |
| 攝像元件 | 1/2.7" CMOS | | | | |
| 有效像素 | 2592(H)×1994(V), 5MP | | | | |
| 電子快門 | PAL: 1/25s–1/100000s ; NTSC: 1/30s–1/100000s | | | | |
| 最低照度 | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | | | | |
| 紅外線距離 | 30m (98.42feet) | | | | |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 | | | | |
| 紅外線LEDs數量 | 1 | | | | |
| 角度範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~78° ，旋轉 0°~360° | | | | |
|  | 鏡頭 | | | | |
| 鏡頭類型 | 定焦 | | | | |
| 安裝類型 | M12 | | | | |
| 焦距 | 2.8mm；3.6 mm | | | | |
| 最大光圈 | F1.85/F2.0 | | | | |
| 視野角度 | 2.8 mm: 116° x 93° x 68° (對角線 x 水平 x 垂直)  3.6 mm: 101° x77.5° x 56.5° (對角線 x 水平 x 垂直) | | | | |
| 對焦控制 | 固定 | | | | |
| 近焦距 | 0.8m (2.62ft)/1.4m (4.59ft) | | | | |
| DORI距離 | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
| 2.8 mm | 56m (184 ft) | 22 m (72ft) | 11 m (36 ft) | 6 m (20 ft) |
|  | 3.6mm | 80m (262 ft) | 32 m (105 ft) | 16 m (52 ft) | 8m (26 ft) |
|  | 影像 | | | | |
| 解析度 | 5M (2592×1944); 4M (2560×1440); 1080P (1920×1080); 960H (960× 576/960×480) | | | | |
| 張數 | CVI:  PAL: 5M@20fp; 4M@25fp; 1080P@25fp/NTSC: 5M@20fp; 4M@30fp; 1080P@30fp  AHD:  PAL: 5M@20fp; 4M@25fp; 1080P@25fp/NTSC: 5M@20fp; 4M@30fp; 1080P@30fp  TVI:  PAL: 5M@20fp; 4M@25fp; 1080P@25fp/NTSC: 5M@20fp; 4M@30fp; 1080P@30fp  CVBS:  PAL: 960H/NTSC: 960H | | | | |
| 日夜切換 | 自動(ICR) | | | | |
| 背光模式 | BLC/HLC/DWDR | | | | |
| WDR | DWDR | | | | |
| 增益控制 | 自動/手動 | | | | |
| 雜訊抑制 | 2D降噪 | | | | |
| 白平衡 | 自動/手動 | | | | |
| Smart IR | 支援 | | | | |
| 鏡相 | 開/關 | | | | |
| 隱私遮罩 | 開/關(8區，矩形) | | | | |


|  |  |
| --- | --- |
|  | 認證 |
| 認證 | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)  FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)  UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|  | 介面 |
| 影像輸出 | CVI/TVI/AHD/CVBS選擇一種透過BNC輸出 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V ±30% DC |
| 輸出功率 | Max 3.7W (12V DC, IR on) |
| 工作環境 | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F); < 95%(無冷擬) |
| 儲存溫度 | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F); < 95% (無冷擬) |
| 防護等級 | IP67 |
| 殼 | 內芯：金屬+塑料； 蓋：塑料 |
| 尺寸 | Φ97.0mm×85.8mm (Φ3.82"×3.38") |
| 淨重 | 0.22kg (0.49lb) |
| 總重 | 0.28kg (0.62lb) |


















※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。