



**200萬畫素**

**12倍 星光級**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**1/2.8” 2MP STARVIS™ CMOS**

**強大的 12 倍光學變焦**

**支援三種串流模式**

**最大25/30fps@1080P**

**IVS、支援 PoE+**

**IP66, IK10**

**型號 :** **SD42212TN-HN**

PTZ 快速球攝影機




|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **型號** | **SD42212TN-HN** | | | |
| 影像感應器 | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | | | |
| 有效像素 | 1920(H) x 1080(V), 2 MP | | | |
| RAM/ROM | 1024M/128M | | | |
| 掃瞄系統 | 循序式 | | | |
| 電子快門速度 | 1/1s~1/30,000s | | | |
| 最低照明 | 彩色:0.005Lux@F1.6 ; 黑/白: 0.0005Lux@F1.6 | | | |
| 紅外線距離 | N/A | | | |
| 紅外線開/關控制 | N/A | | | |
| 紅外線 LEDs | N/A | | | |
|  | 鏡頭 | | | |
| 焦距 | 5.3mm~64mm | | | |
| 光圈值 | F1.6 ~ F4.4 | | | |
| 光學變焦 | H: 58.2° ~ 4.8° | | | |
| 視角 | 12x | | | |
| 對焦控制 | 自動/手動 | | | |
| 最短對焦距離 | 100mm~1000mm | | | |
| DORI 距離 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
| 883m(2897ft) | 353m(1158ft) | 177m(581ft) | 88m(289ft) |
|  | PTZ | | | |
| 範圍 | 平移：0°~360°無盡、傾斜角度：-2° ~ 90°、自動翻轉180° | | | |
| 控制速度 | 水平： 0.1° ~300° /s; 垂直： 0.1° ~120° /s | | | |
| 預設速度 | 水平： 300° /s; 垂直： 200° /s | | | |
| 預設點 | 300 | | | |
| PTZ模式 | 5種模式，8種巡航，自動平移 ，自動掃描 | | | |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能 | | | |
| 送電啟動作 | 自動恢復到停電前的PTZ和鏡頭的狀態 | | | |
| 怠速運動 | 如果在指定時間沒有命令，則使用預設 / 掃描 / 巡視 / 模式 | | | |
| 協定 | DH-SD | | | |
|  | 智能分析 | | | |
| 事件觸發 | 移動偵測、視頻篡改、網路斷開連接、IP 位址衝突、非法訪問、存儲異常 | | | |
| 先進的智能功能 | N/A | | | |
| IVS | 絆線、入侵、遺棄、遺失物 | | | |
| 先進的智能功能 | 人臉檢測 | | | |
|  | 影像 | | | |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(子碼流) | | | |
| 串流 | 三串流 | | | |
| 解析度 | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | | | |
|  | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| 幀率 | 主碼流:1080P/720P(1 ~ 25/30fps)  子碼流:D1/CIF(1 ~ 25/30fps)  子碼流2:720P/D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| 位元控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| 日/夜 | 自動(ICR)/顏色/黑/白 |
| BLC 模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
| 白平衡 | 自動，全地形 ，室內，戶外，手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
| 移動偵測 | 支援 |
| 感興趣區域 | 支援 |
| EIS電子防手震 | N/A |
| 除霧 | 支援 |
| 數碼變焦 | 16x |
| 翻轉 | 180° |
| 隱私遮罩 | 最多至24區域 |
|  | 音訊 |
| 壓縮 | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC |
|  | 網路 |
| 網路 | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
| 通訊協定 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP,  SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| 互通性 | ONVIF Profile S&G, API |
| 串流方式 | 單播/多播 |
| 使用者 | 20 |
| 儲存 | NAS，本地PC即時記錄，Micro SD(256GB) |
| 瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, DMSS |
| 智慧型手機 | IOS, Android |
|  | 認證 |
| 認證 | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4  FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014  UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
|  | 介面 |
| 影像介面 | N/A |
| RS485 | N/A |
| 音頻 I/O | 1/1 |
| 警報 I/O | 2/1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 電源／ 環境／ 規格 |
| 電源 | DC 24V/2.5A(±25%), PoE+(802.3at) |
| 電源消耗 | 12W |
| 工作環境 | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / < 95% RH |
| 防水係數 | IP66 |
| 防暴係數 | IK10 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ170(mm)×155(mm) |
| 淨重 | 1.8kg(3.97lb) |



※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。