

**–**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**即插即用，無需配置**

**全giga Ports**

**工作溫度 0°C~40°C，24/7 性能穩定**

**支援桌面和壁掛安裝**

**配備 5個 1000 Mbps 接口，快速傳輸，適合家庭和小型辦公室**

**採用耐用的金屬外殼和無風扇結構設計，確保無噪音運行時的散熱**

型號: PFS3005-5GT

桌上型交換器


**5埠 1000 Mbps 非網管型**



|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **PFS3005-5GT** |
| Layer | Layer 2 |
|  | 硬碟 |
| 標準電源供應 | Yes |
| 乙太網接口 | 5 |
| 乙太網速率 | 1000 Mbps |
| 電源供應 | 5V/600 mA DC |
| 工作環境 | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) / 10%–90% (RH) |
| 儲存環境 | –20 °C to +70 °C (–4 °F to +158 °F) / 10%–90% (RH) |
| 電源功耗 | <3 W |
|  | 性能 |
| 交換能力 | 10 Gbps |
| 封包轉發率 | 7.44 Mpps |
| 封包緩衝 | 1 Mbit |
| MAC Table Size | 2K |
| 通訊標準 | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE802.3az |
|  | 一般 |
| ESD 靜電釋放 | Air discharge: 8 kV  Contact discharge: 6 kV |
| 防雷 | Common mode: 2 kV |
| 淨重 | 195 g (0.43 lb) |
| 尺寸 | 100 mm × 65 mm × 22.6 mm(L × W × H) |



(單位：mm[inch])



※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。