



**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**7吋觸控螢幕；1024×600**

**警報：6輸入 / 1輸出**

**標準 PoE**

**戶外工作站和IPC監控**

**H.265 和 H.264 影像編碼**

**顏色：黑 / 白**



**7吋**


**IP室內機**

型號: VTH2621G(W)-P



|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **VTH2621G(W)-P** |
| 主處理器 | 嵌入式處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式 Linux 操作系統 |
| 網路協定 | IPv4; FTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP |
|  | 基本 |
| 螢幕類型 | 7吋TFT 電容式觸摸螢幕 |
| 螢幕解析度 | 1024 × 600 |
| 聲音壓縮 | G.711a; G.711u; PCM |
| 聲音輸入/輸出 | 1 輸入/內建揚聲器 |
| 聲音模式 | 2路 |
| 聲音增強 | 回聲抑制 |
| 聲音頻率 | 16 kHz; 16 bit |
|  | 功能 |
| 通訊方式 | 全數位化 |
| 信息發佈 | 由管理中心接收和查看 |
| DND模式 | 請勿打擾模式 ; 可設定請勿打擾時段 |
| 擴展數量 | 別墅：9 ；公寓：4 |
|  | 端口 |
| 警報輸入/輸出 | 6輸入/ 1輸出 |
| 電源輸出 | 1 (12 V/200 mA) |
| 門鈴 | 支援(使用任何警報輸入端口) |
| 網路 | 一個 10/100 Mbps 乙太網路 |
|  | 警報 |
| SOS 警報 | 支援 |
|  | 一般參數 |
| 顏色 | 黑/白 |
| 外殼 | PC+ABS |
| 電源 | 12 VDC 1A; 標準PoE (36–57 V, 0.35 A) |
| 安裝 | 表面 |
| 認證 | CE/FCC |
| 附件 | 支架和警報帶狀電纜（隨附） |
| 尺寸 | 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm (7.50"×5.30"×1.00") |
| 工作溫度/濕度 | –10 °C to +55 °C (+14 °F 至131 °F) / 10%–95% RH (無冷凝) |
| 海拔高度 | 3,000 m (9,842.52 ft)以下 |
| 功耗 | 待機≦2 W；工作≦6 W |
| 淨重 | 0.34 kg (0.74 lb) |
| 顏色 | 黑/白 |





5

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

(單位：mm[inch])