



**4.3吋觸控螢幕**

**人臉辨識 門禁機**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**◆**

**4.3吋觸控螢幕； 解析度 480 × 272**

**2MP廣角雙鏡頭攝影機，支援白光和紅外線光**

**支援人臉、卡和密碼解鎖;按時間段解鎖**

**用戶數據可儲存在門禁控制器;可容納1500臉部圖像，無需網路即可工作**


**臉部攝影機距離：0.3m-1.5m**

**支援活體檢測，避免照片辨識**

**型號 :** **ASI3213G-MW**



|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **ASI3213G-MW** |
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 網路協定 | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P |
| OSP協定 | 支援 |
| 互操作性 | CGI |
| SDK | 支援 |
|  | 影像 |
| 液晶顯示 | 4.3吋 TFT |
| 螢幕類型 | 觸控螢幕 |
| 解析度 | 480(H)× 272(V) |
| 鏡頭 | 2百萬 CMOS |
| 光補償 | 自動白光，自動紅外線光 |
| 語音提示 | 支援 |
|  | 功能 |
| 解鎖模式 | 卡片/密碼/人臉/多組合解鎖 |
| 讀卡類型 | IC 卡 |
| 排成設置 | 128排成列表/128假期列表 |
| 首卡解鎖 | 支援 |
| 遠端驗證 | 支援 |
| 外接讀卡設備 | 1組 RS-485 |
| 多重認證 | 支援 |
| 即時監控 | 支援 |
| 網頁配置 | 支援 |
|  | 性能 |
| 人臉辨識範圍 | 0.3 m–1.5 m |
| 人臉辨識準確度 | 99.5% |
| 人臉辨識時間 | 0.3s |
|  | 容量 |
| 使用者容量 | 1500 |
| 人臉圖片容量 | 1500 |
| 卡片容量 | 1500 |
| 密碼容量 | 1500 |
| 記錄容量 | 150,000筆記錄 |
|  | 端口 |
| RS-485 | 1 |
| USB | 1× USB2.0 |
| 網路 | 1 組 10/100 Mbps |
| 警報 | 1輸入 |
|  | |



|  |  |
| --- | --- |
| 報警聯動 | 支援 |
| 開門按鈕 | 1 |
| 門狀態檢測 | 1 |
| 鎖定控制 | 1 |
|  | 警報 |
| 門區反回傳 | 支援 |
| 篡改 | 支援 |
| 脅迫 | 支援 |
| 開門時間超時 | 支援 |
| 非法入侵 | 支援 |
| 非法卡超時警報 | 支援 |
|  | 其他 |
| 電源 | DC 12V 1.5A |
| 電源功耗 | ≦18W |
| 工作溫度 | --10°C to +55°C (+14°F to +131°F) |
| 工作濕度 | 5%RH~95%RH(無冷凝) |
| 安裝方式 | 桌面&壁掛 |
| 工作環境 | 室內 |
| 外觀 | PC+ABS |
| 尺寸 | 116 mm × 107 mm × 22 mm |
| 認證 | CE，FCC |
|  | |





※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。