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5G 3公里


-無線網橋傳輸器


[bookmark: _Hlk176333749]型號 : CPE-5903


產品特色

· 支援一對一、多對一傳輸應用
· 符合IEEE802.11a/n/ac 標準，傳輸速率可達900Mbps
· 支援無限加密、地址過濾、中繼器(AP)、用戶隔離等多種功能
· 內建高增益定向天線，訊號集中傳輸且穿透力高
· 支援WLAN QoS功能、WMM協議、本地管理、自動功率調整、通道選擇及多項模式控制
· 支援10 / 100Base-T連接埠，符合IEE802.3-2005標準， MDI / MDI-X 自動連接功能
· 支援LED狀態顯示功能、可快速查看當前訊號強度與接口狀態
· 面板配有撥碼按鍵，可一鍵切換主機端/攝影機端










產品配件


[image: ]



[image: ]產品規格


	型號
	CPE-5903

	規格參數

	閃存記憶體
	SPI NOR 8MB

	運行記憶體
	64MB

	工作頻率
	5.150GHz~5.850GHz

	傳輸協議
	802.11 a/n/ac

	傳輸速率
	900Mbps

	頻率偏移(ppm)
	±20ppm

	網口速率(Wan)
	1埠 10/100Mbps

	網口速率(Lan)
	1埠 10/100Mbps

	Reset 鍵
	長按6~10秒可恢復出廠預設配置，短按1秒可一鍵配對

	播碼開關
	從端(接攝影機) : 主端(接主機)

	狀態指示燈
	PWR燈、WAN埠燈、LAN埠燈、Wi-Fi燈、訊號強度燈

	最大功耗
	< 8W

	溫/濕度
	工作溫度 : -30°C~55°C，儲存溫度 : -40°C~70°C，濕度 : 5%~95%(非凝結)

	防水等級
	IP65

	防雷等級
	差模±2kV

	電源
	PoE 24V 1A / DC 12V 1A

	尺寸
	237 x 79 x 56mm

	網頁管理

	橋接模式
	AP模式:可將無線網路訊號覆蓋其他用戶端和設備，並使用乙太網連接到其他路由器接入廣域網

	
	萬能中繼:可透過無限訊號連接到其他無限AP，並將本設備的無線網路訊號覆蓋其他用戶端和設備

	無線功能
	SSID廣播、SSID數量 : 4、隱藏SSID功能、無線加密:OPEN/WPA/WPA-PSK/WPA2-PSK、無線MAC地址過濾:支援白名單、VLAN ID: 範圍必須是3~409(0表示不啟用)、WiFi定時關閉功能、用戶隔離:無線網路監隔離/AP內部隔離、發射功率設置、無線客戶端數量限制，支援最大用戶數64

	網路功能
	DHCP 伺服器、雲平台伺服器

	設備管理
	備份配置資訊、恢復配置資訊、恢復出場設置、重啟(定時/立即重啟)、固件升級(可選升級後是否恢復出場設置)、時間管理(系統顯示時間、時間同步)、系統紀錄、密碼修改、本地統一管理功能

	
	

	
	

	天線規格

	頻率範圍
	5180~5850 MHz

	天線增益
	14dBi

	極化方式
	水平/垂直雙極化

	駐波比
	< 1.8

	頻寬角度(H-Plane)
	60°

	頻寬角度(E-Plane)
	30°
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※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
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