[image: ]
[image: ]






變焦
型號 : EZNU232H

2MP 紅外線


槍型網路攝影機
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內建麥克風PoE 電
IP 網路型
紅外線距離
PoE 電源


產品特色

· 2MP 1/2.7”CMOS
· 內建智能紅外線，最大照明距離: 50m
· H.265、H.264
· 背光補償、強光抑制、寬動態、2D/3D降噪
· 內建麥克風
· IP67、6KV突波保護
· DC 12V、PoE (IEEE 802.3af)
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	攝影機

	最大解析度
	2 MP

	攝影元件
	1/2.7”CMOS

	最低照度
	0.003 Lux (F1.6，AGC 開啟)、0 Lux (紅外線開啟)

	日夜切換
	ICR自動切換

	電子快門
	自動、手動，1 ~ 1/100000s

	訊號雜訊比
	>52 dB

	寬動態
	120dB

	鏡頭

	焦距
	2.8mm-12 mm

	光圈類型
	固定光圈

	光圈
	F1.6

	視野角度
	水平: 103.6°~33.4° / 垂直: 54.8°~18.7° / 對角線: 107.9°~37.8°

	D O R I 距離

	2.8 mm
	偵測
	43.4m (142.5ft)
	辨識
	8.7m (27.5ft)

	
	觀察
	17.4m (57.0ft)
	識別
	4.3m (14.3ft)

	12 mm
	偵測
	186.2m (610.9ft)
	辨識
	37.2m (122.2ft)

	
	觀察
	74.5m (244.4ft)
	識別
	18.6m (61.1ft)

	照明器

	照明器
	紅外線

	照明距離
	50 m (164.0 ft)

	波長
	850 nm

	紅外線開關控制
	自動/手動

	影像

	壓縮
	H.265、H.264、MJPEG

	H.264 層級配置
	基本、主要、進階

	幀率
	主碼流 : 2MP (1920 × 1080)最大 30fps、720P (1280 × +720)最大 30fps

	
	子碼流 : 720P (1280 × 720)最大 30fps、D1 (720 × 576)最大 30fps、640 × 360最大30fps

	位元率
	128 Kbps - 6144 Kbps

	OSD
	4 OSD

	隱私遮罩
	4區

	ROI
	支援

	影像串流
	雙串流

	白平衡
	自動、戶外、微調、鈉燈、鎖定、自動2

	降噪
	2D/3D 降噪

	[image: ]智能照明
	智能紅外線

	翻轉[image: ]
	正常、垂直翻轉、水平翻轉、180° 旋轉、順時針旋轉 90°、逆時針旋轉 90°

	背光補償
	支援

	強光抑制
	支援

	除霧
	電子除霧

	事件

	基本偵測
	移動偵測、智能動檢、遮擋報警、音訊偵測、絆線/入侵偵測（基於人形偵測）

	一般功能
	浮水印、IP地址過濾、存取策略、ARP防護、RTSP/使用者/HTTP身份認證

	音訊

	壓縮
	G.711U、G.711A

	音訊位元率
	64 Kbps

	抑制功能
	支援

	採樣率
	8 kHz

	儲存

	網路儲存
	ANR、NAS (NFS)

	網路

	通訊協定
	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、
DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SSL/TLS、QoS、SNMP

	互通性
	ONVIF (Profile S&G& T) 、SDK、API

	用戶/主機
	32 個使用者

	安全性
	密碼保護、強密碼、匯出操作日誌、HTTPS加密、RTSP 基本與摘要認證、HTTPS加密、
HTTP 摘要認證、TLS 1.2、ONVIF 的 WSSE 與摘要認證

	瀏覽器
	IE、Chrome、Firefox、Edge

	介面

	音訊I/O
	1 ch 輸入(阻抗 35 kΩ，振幅 2 V [p-p]) / 1 ch 輸出(阻抗 600 Ω，振幅 2 V [p-p])

	警報I/O
	1/1

	內建麥克風
	支援

	網路
	1 × RJ45 10M/100M Base-TX 乙太網路埠

	電源、環境、外觀

	電源
	DC 12 V±25%，PoE (IEEE 802.3af)

	電源功耗
	最大 9.6W

	工作溫濕度
	-30 ℃ ～ +60 ℃，相對濕度 ≤ 95% (非凝結)

	儲存溫濕度
	-30 ℃ ～ +60 ℃，相對濕度 ≤ 95% (非凝結)

	尺寸
	長209 mm× 寬75.8mm × 高76.9mm (8.2” × 3.0” × 3.0”)

	防護等級
	IP67、6KV突波保護

	重置按鈕
	支援

	認證

	認證
	CE、FCC
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