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帶聲音

200萬 全彩暖光


槍型網路攝影機

[bookmark: _Hlk176333749]型號 : IPC-HFW1239TC1P-A-LED
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產品特色

· 2MP 1/2.8" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
· 最大輸出2MP（1920 × 1080）@25/30fps
· 內建暖光照明，最大照明距離：30 m
· 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印
· ROI、H.265編碼器、AI H.264 / AI H.265
· 內建麥克風
· DC 12V / PoE 電源
· IP67
· 支援人車偵測
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自動產生的描述]產品規格
型號: IPC-HFW1239TC1P-A-LED


	攝影機
	攝像元件
	1/2.8" CMOS

	
	有效像素
	1920 (H)×1080(V)

	
	掃描系統
	逐行掃描

	
	電子快門
	自動 / 手動，1/3 s – 1/100,000 s

	
	最低照度
	0.0004 Lux @ F1.0

	
	訊號雜訊比
	>56dB

	
	暖光距離
	【2.8 mm】: 20 m (65.62 ft)

	
	
	【3.6 mm】: 30 m (98.43 ft)

	
	暖光開/關控制
	自動 / 手動

	
	暖光數量
	1顆

	鏡頭
	鏡頭類型
	定焦

	
	鏡頭安裝
	M12

	
	焦距
	2.8 mm、3.6 mm

	
	最大光圈
	F1.0

	
	視野角度
	【2.8mm】水平：101° / 垂直：53° / 對角線：119°

	
	
	【3.6mm】水平：81° / 垂直：44° / 對角線：95°

	
	光圈控制
	【2.8mm】：1.1 m (3.61ft)

	
	最短對焦距離
	【3.6mm】：1.7 m (5.58 ft)

	DORI 距離
	2.8mm
	偵測
	47.1 m (154.53 ft)
	辨識
	9.4 m (30.84 ft)

	
	
	觀察
	18.9 m (62.01 ft)
	識別
	4.7 m (15.42 ft)

	
	3.6mm
	偵測
	55.7 m (182.74 ft)
	辨識
	11.1 m (36.42 ft)

	
	
	觀察
	22.3 m (73.16 ft)
	識別
	5.6 m (18.37 ft)

	智能分析
	SMD
	SMD Plus

	
	智能搜索
	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併

	影像
	壓縮
	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)

	
	AI編碼
	AI H.265 / H.264 (包含智能編碼H.265+/H.264+)

	
	幀率
	主碼流：1920 × 1080@(1–25/30 fps)

	
	
	子碼流：704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)

	
	串流能力
	2 流

	
	解析度
	1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 ×
720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF
(352 × 288/352 × 240)

	
	位元率控制
	CBR / VBR

	
	位元率
	H.264：24 kbps–4096 kbps，H.265：9 kbps–4096 kbps

	
	日夜切換
	彩色、黑白

	
	背光補償
	支援

	
	強光抑制
	支援

	
	寬動態
	數位寬動態

	
	白平衡
	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義

	
	增益控制
	自動 / 手動

	
	降噪
	3D 降噪

	
	動態偵測
	開 / 關（4 區，矩形）

	
	重點區域(RoI)
	支援，4 區

	
	智能照明
	支援

	
	翻轉
	0°/ 90°/ 180°/ 270°（1080P(含)以下解析度支援 90° / 270°）

	
	鏡像
	支援

	
	隱私遮罩
	4區

	聲音
	壓縮
	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726

	
	內建麥克風
	支援

	警報
	警報事件
	警報事件網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、聲音檢測、SMD、安全異常

	網路
	乙太網路
	RJ-45 （10/100 Base-T）

	
	SDK 和 API
	支援

	
	通訊協定
	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、P2P、Auto Registration

	
	網路安全
	Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級、會話安全、安全警示、SSL/TLS1.2、AES 256

	
	互通性
	ONVIF(Profile S&T)、CGI

	
	用戶/主機
	6 個使用者 ( 總頻寬： 24 M )

	
	邊緣儲存
	FTP

	
	網頁瀏覽器
	IE、Chrome、Firefox

	
	管理軟體
	Smart PSS Lite、DSS、 DMSS

	
	智慧型手機系統
	iOS、Android

	認證
	認證
	CE、FCC

	電源、環境、外觀
	電源供應
	DC 12V(±30%) / PoE (802.3af)

	
	雙電源備援
	支援

	
	電源功耗
	基本：1.3 W (DC 12V)，2.1 W (PoE)

	
	
	最大 (ICR切換+ AI ISP開啟 + 照明強度) ：3.6 W (DC 12V)，4.8 W(PoE)

	
	工作溫濕度
	-40℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結)

	
	儲存溫濕度
	-40℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結)

	
	防護等級
	IP67、基本防腐

	
	材質
	金屬+塑料

	
	尺寸
	長180.4 mm × 寬70 mm × 高70 mm (7.10" × 2.76" × 2.76")

	
	淨重
	0.29 kg (0.64 lb)
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自動產生的描述]配件
型號: IPC-HFW1239TC1P-A-LED
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	PFA130-E
防水接線盒
	PFA151
轉角安裝支架
	PFA152-E
立桿安裝支架
	PFA134
接線盒
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	G3416GW
G3/4”防水電纜接頭
	PFM320-010EN
DC 12V 1A電源供應器
	PFM325D-1210EN
DC 12V 1A電源供應器
	PFM325D-1215EN
DC 12V 1.5A電源供應器
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	PFM320-020EN
DC 12V 2A電源供應器
	PFM320D-EN
DC 12V 2A電源供應器
	PFM904
安裝檢測儀
	



安裝方式
型號: IPC-HFW1239TC1P-A-LED
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	[bookmark: _Hlk159490289]天花板安裝
	牆面安裝
	立桿安裝
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型號: IPC-HFW1239TC1P-A-LED
單位 : mm［inch］



























※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
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