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32路 8HDD



網路監視錄影主機

型號 : NVR5832-EI
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產品特色

· 智能 H.265+/H.265/智能 H.264+/H.264/MJPEG
· 32路1080p 自適應解碼能力
· 最大 384 Mbps 輸入/記錄/輸出頻寬
· 支援 Raid0/1/5/6/10
· AI by Recorder：4路 周界防護、8路 SMD Plus
· AI by camera：周界防護、SMD Plus、元數據、ANPR、立體分析、熱圖、人數統計
· 安全基線 2.3
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自動產生的描述]產品規格
型號: NVR5832-EI


	系統
	主處理器
	工業級處理器

	
	作業系統
	嵌入式Linux

	
	操作介面
	Web、Local GUI

	A I
	AI by Recorder
	人臉偵測、人臉識別、周界保護、SMD Plus

	
	AI by Camera
	人臉偵測/辨識、影像元數據(人/車/非機動車)、周界保護、SMD Plus、立體分析、人群分佈、人數統計、車牌辨識、車輛密度、熱圖

	周界保護
	AI by Recorder
	4 個通道，每通道10個IVS

	
	AI by Camera
	16 個通道

	人臉偵測
	人臉屬性
	性別、年齡階層、眼鏡、表情、面罩、鬍鬚

	
	AI by Recorder
	2路 (每路最多 12 張人臉/秒)

	
	AI by Camera
	16路

	人臉辨識
	人臉資料庫容量
	多達20個人臉資料庫，20000張圖片，總容量2.5G。每張人臉圖片可添加姓名/性別/生日/地址/證件類型/證件號/國家地區

	
	AI by Recorder
	16路 FD (by camera) + FR (by recorder)，圖像流: 16 張人臉/秒

	
	
	2路 FD (by recorder) + FR (by recorder)，影像流: 12 張人臉/秒

	
	AI by Camera
	16 個通道

	S M D P l u s
	AI by Recorder
	8路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報

	
	AI by Camera
	16路

	影像元數據
	AI by Camera
	8 路

	
	人類屬性
	上衣顏色/款式、下身顏色/款式、帽子、包包、年齡、性別、雨傘

	
	機動車屬性
	車牌、車牌顏色、車身、車型、Logo、Calling、安全帶、車輛內裝、車輛登記地點

	
	非機動車屬性
	車型、車輛顏色、人數、安全帽

	車牌比較
	ANPR by Camera
	8 路

	
	車牌庫容量
	1. 最多20,000個車牌號
2. 黑名單和白名單

	聲音、影像
	接入通道
	32 路

	
	網路頻寬
	【AI 未啟用】: 384 Mbps 輸入，384 Mbps 錄製，384 Mbps 輸出

	
	
	【AI 啟用】: 200 Mbps 輸入，200 Mbps 錄製，200 Mbps 輸出

	
	解析度
	32MP、24MP、16MP、12MP、8MP、5MP、4MP、1080p、720p、D1、CIF、QCIF

	
	解碼能力
	【[image: 一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 設計 的圖片

自動產生的描述]AI 未啟用】: 2-ch 32 MP@20 fps、2-ch 24 MP@20 fps、
4-ch 16 MP@30 fps、5-ch 12 MP@30 fps、8-ch 8 MP@30 fps、12-ch 5 MP@30 fps、 16-ch 4 MP@30 fps、32-ch 1080p@30 fps

	
	
	【AI 啟用】: 1-ch 32 MP@20 fps、1-ch 24 MP@20 fps、2-ch 16 MP@30 fps、 4-ch 12 MP@30 fps、4-ch 8 MP@30 fps、8-ch 5MP@30 fps、12-ch 4 MP@30 fps、24-ch 1080p@30 fps

	
	影像輸出
	2路VGA、2路HDMI影像輸出，HDMI1和HDMI2異構影像源輸出VGA1 和 HDMI1 同步影像源輸出、VGA2 和 HDMI2 同步影像源輸出，支援4K顯示

	
	分割畫面
	主畫面: 1/4/8/9/16/25/36、子畫面: 1/4/8/9/16

	
	第三方支援
	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung

	壓縮標準
	影像壓縮
	智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264、MJPEG

	
	聲音壓縮
	G.711a、G.711u、PCM、G726

	網路
	網路協定
	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、RTSP、UDP、SNMP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、PPPoE、FTP、DDNS、Alarm Server、IP Search、多播、P2P、自動註冊

	
	智慧裝置
	iOS、Android

	
	互通性
	ONVIF 21.12(Profile T&S&G)、CGI、SDK

	
	瀏覽器
	Chrome、IE 9及更高版本、 Firefox

	
	網路模式
	多位址模式、負載平衡、容錯等多種網路埠口綁定模式

	回放/ 備份
	多路播放
	可達16路

	
	記錄模式
	一般、移動偵測、智能、警報、POS

	
	備份模式
	USB 設備、網路備份

	
	回放模式
	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放（人臉和移動偵測）

	儲存
	Disk Group
	支援

	
	RAID
	RAID 0/1/5/6/10

	警報
	一般警報
	移動偵測、隱私遮蔽、本地警報

	
	異常警報
	攝影機離線、儲存錯誤、硬碟已滿、IP衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、風扇異常、網路安全異常

	
	智能警報
	人臉偵測/辨識、周界防護、影像元數據(人/車/非機動車)、SMD Plus、立體分析、人群分佈、人數統計、車牌辨識、車輛密度、熱圖

	
	警報聯動
	錄影、快照(全景)、本地警報輸出、IPC外部警報輸出、存取控制器、聲音、蜂鳴器、記錄、預設點、E-mail

	連接埠
	聲音輸入/輸出
	1路 (RCA) / 2路 (RCA)

	
	警報輸入/輸出
	16 / 8 (1路 12V，1A輸出)

	
	HDD介面
	8個SATA埠口，容量高達16TB

	
	eSATA
	1

	
	RS-232
	1

	
	RS-485
	2 (1個半雙工序列通訊接口，1個全雙工序列通訊接口)

	
	USB
	4 (2 個前置USB 2.0 埠口，2 個後置 USB 3.0 埠口)

	
	HDMI
	2

	
	VGA
	2

	
	網路埠口
	2 個（10/100/1000 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45）

	電源、環境、外觀
	電源供應
	AC 100-240V ，50-60 Hz

	
	電源功耗
	總輸出 ≤13 W (不包含硬碟)

	
	工作溫濕度
	-10 °C ~ +55 °C ，相對濕度10%–93%

	
	儲存溫度
	–20 °C ~ +60 °C

	
	尺寸
	寬439.9 mm × 深457.9 mm x 高89.0 mm (17.32" × 18.03" × 3.50")

	
	淨重
	6.4 kg (14.11 lb)

	認證
	認證
	CE、FCC
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產品尺寸
型號: NVR5832-EI
單位 : mm［inch］
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面板
型號: NVR5832-EI












※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
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