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Hybrid錄影主機

32路 4K 雙硬碟



型號 : UNIGUARD2_32H
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周界保護
影像壓縮
圖像化GUI
類比高清


產品特色

· 支援H.265/H.264 影像格式
· CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入，具自適應存取能力
· 32 ch BNC輸入
· 支援 CVBS 輸出x1、VGA 輸出x1、HDMI 輸出x1，最高可達4K(3840 x 2160)
· HDMI與VGA同時輸出
· 支援ONVIF、RTSP協定攝影機







V2603.0

[image: ]產品規格


	影像、聲音輸入

	IP 影像輸入
	4ch

	類比影像輸入
	32 ch，BNC

	最大IP影像輸入
	36 ch

	相容的類比攝影機
	【AHD】8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps

	
	【TVI】8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps

	
	【CVI】8MP@15fps、5MP@25fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps

	
	【CVBS】支援

	BNC 聲音輸入
	32 ch

	RCA 音訊輸入
	1 ch

	影像、聲音輸出

	HDMI 輸出
	4K (3840 × 2160)/30 Hz、1920 × 1080/60 Hz、1920 × 1080/50 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz

	VGA 輸出
	1920 × 1080/60 Hz、1920 × 1080/50 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz

	BNC 影像輸出
	1 ch

	RCA 音訊輸出
	1 ch

	即時預覽 分割畫面
	HDMI/VGA : 1/4/6/8/9/25/36

	編解碼能力

	錄影解析度
	8MP Lite / 5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 720P / D1

	幀率
	〔主碼流〕8MP Lite@8fps ，〔子碼流〕D1@8fps

	
	〔主碼流〕5MP Lite@12fps ，〔子碼流〕D1@12fps

	
	〔主碼流〕4MP Lite@15fps ，〔子碼流〕D1@15fps

	
	〔主碼流〕1080P@15fps ，〔子碼流〕D1@15fps

	
	〔主碼流〕720P@30fps ，〔子碼流〕D1@30fps

	音訊取樣率
	8 kHz，16 bit /ch

	音訊位元率
	64 Kbps /ch

	解碼能力
	【類比】16 x 8MP Lite@8、16 x 5MP Lite@12、16 x 4MP Lite@15、16 x 1080P@15、16 x 720@30

	
	【IP】2×8MP@30、4×4MP@30、8×1080P@30、16×720P@30

	本地端同步回放路數
	16 ch

	同軸電纜

	同軸電纜音訊傳輸
	32 ch，單向音訊（僅適用指定 CVI 攝影機）

	雙向語音

	雙向語音
	1 ch ，RCA (音訊輸入和輸出)

	
	

	抓拍

	FTP/排程/事件抓拍
	支援 FTP/排程/事件抓拍：32 ch 抓拍，解析度高達 704 x 576

	網路

	輸入頻寬
	80 Mbps（全數類比通道轉換後，總頻寬最高可達 144Mbps）

	輸出頻寬
	160 Mbps

	遠端用戶
	128

	協議
	TCP/IP、P2P、UPnP、DHCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SMTP、NTP

	瀏覽器
	IE10、IE11、Chrome 45+、Edge 79+、Firefox 52+

	智能

	XVR端 智慧分析
	智能動檢、周界保護（絆線/入侵、區域進入/離開）

	XVR端 智慧功能
	16 ch (智能動檢)、8 ch (周界保護)

	警報

	異常警報
	IP衝突、斷網、硬碟離線/異常/空間不足/空間已滿、非法訪問、錄製/抓拍異常

	硬碟

	SATA
	2 SATA

	容量
	每個硬碟最大 16 TB

	連接埠

	網路埠
	1 ( RJ45 10M/100M/1000M自適應 乙太網埠)

	USB
	1×前置 USB2.0、1×後置 USB3.0

	RS485
	1

	警報輸入/輸出
	4 ch / 1 ch

	電源、環境、外觀

	電源
	DC 12V，5A

	電源功耗
	≤38W(不含硬碟)

	工作溫濕度
	-10 ℃ ~+55 ℃，相對濕度_ 90%(非凝結)

	尺寸
	寬380mm ×深326mm× 高53mm (10.2" × 9.5"×1.8")

	認證

	認證
	CE、FCC
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產品面板
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產品尺寸
單位 : mm［inch］auau04
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   1. 音訊輸出 2. 影像輸出 3. 網路介面 5.  V GA輸出 6. 警報輸出 7. 音訊輸入 9. HDMI輸出 10. USB3.0 11. RS485 13. GND 4. 警報輸入 8. 影像輸入 12. 電源供應
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