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5M-N/1080P

4路 1HDD


監視錄影主機

型號 : XVR5104HS-I3/T
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產品特色

· Smart H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮
· 支援4路AI編碼、支援接入Wi-Fi攝影機
· 4 ch同軸音訊雙向對講，攝影機、用戶端與錄影機之間可無縫通訊
· CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
· 最多 6 ch 網路攝影機輸入，每路最大6MP，最大32 Mbps 輸入
· 最多 4 ch 影像串流（類比通道）周界保護
· 最多 4 ch 影像串流（類比通道）SMD plus
· 最多 2 ch 影像串流（類比通道）Acupick
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自動產生的描述]產品規格
型號: XVR5104HS-I3/T


	系統
	主處理器
	工業級處理器

	
	作業系統
	嵌入式Linux

	
	操作介面
	Web、Local GUI

	ACUPick
	AI by Recorder
	2 個通道

	周界保護
	AI by Recorder
	4通道，每通道10個IVS

	人臉偵測
	人臉屬性
	6個屬性

	
	AI by Recorder
	2 個通道（每個通道最多 8 個人臉圖像/秒）

	人臉辨識
	人臉資料庫容量
	最多10個人臉資料庫，總計10,000張人臉影像

	
	AI by Recorder
	2個通道

	S M D  P l u s
	by Recorder
	4路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報

	
	SMD by Camera
	6個通道

	A I 影片品質分析
	by Recorder
	4路，支援偵測亮度等級、偏色、失焦、過度曝光、對比、黑白

	場景變換
	by Recorder
	1個通道

	聲音、影像
	類比攝影機輸入
	4個BNC接口，支援CVI/AHD/TVI/CVBS自動偵測

	
	攝影機輸入
	【CVI】: 5 MP@25 fps、5 MP@20 fps、5 MP@10/12.5 fps、4MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@50/60 fps、720p@25/30fps

	
	
	【TVI】: 5 MP(2560 × 1944)@20 fps、5 MP(2960 ×1665)@20/25fps、4 MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps

	
	
	【AHD】: 5 MP@20 fps、4 MP@25/30 fps、1080p@25/30
fps、720p@25/30 fps

	
	IP攝影機輸入
	最多6路IPC接入，預設 2路IP通道+4通道（類比通道轉換為IP通道）

	
	
	輸入/錄製/輸出頻寬：32 Mbps

	
	
	*啟用 IP 擴充後，將無法使用影像質量分析、場景變換、人臉辨識/偵測、周界防護及 AcuPick 功能。

	
	編碼能力
	【未啟用編碼增強】:
〔主碼流〕Ch 1-2 5M-N@(1 fps–25 fps)，其他 5M-N@(1fps–12fps)、Ch 1-2 4M-N/1080p@(1 fps–30 fps)，其他4MN/1080p@(1fps–15 fps)、1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–30 fps)
〔子碼流〕D1/CIF@(1 fps–15 fps)

	
	
	【未啟用編碼增強】:
〔主碼流〕4-ch 5M-N@(1 fps-25 fps) (4 ch可轉換至 5MP@6 fps)、4-ch 4M-N/1080p@(1 fps–25 fps)、1080N/720p/960H/D1/CIF@(1fps–30 fps)
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自動產生的描述]〔子碼流〕D1/CIF@(1 fps–15 fps)

	
	
	*編碼增強啟用後，將無法使用影像質量分析、場景變換、人臉辨識/偵測、周界防護及 AcuPick 功能。

	
	雙串流
	支援

	
	影像位元率
	32 kbps–6144 kbps

	
	聲音取樣率
	8 kHz，16 位元

	
	聲音位元率
	64kbps

	
	影像輸出
	1 個 HDMI、1 個VGA

	
	
	HDMI : 1920×1080、1280×1024、1280×720

	
	
	VGA : 1920×1080、1280×1024、1280×720

	
	分割畫面
	未啟用 IP 延伸模式：1/4，啟用 IP 延伸模式：1/4/6

	
	第三方支援
	Panasonic、Sony、Hanwha、Axis、Arecont、ONVIF

	壓縮標準
	影像壓縮
	AI 編碼 : 智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264

	
	聲音壓縮
	G.711a、G.711u、PCM

	網路
	網路協定
	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、FTP、DDNS、SNMP、Alarm Server、P2P、Auto Registration、IP Search (支援 IPC/DVR/NVS等)

	
	智慧裝置
	iOS、Android

	
	互通性
	ONVIF 24.12 (Profile T&S&G)、CGI、SDK

	
	瀏覽器
	Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox

	回放/ 備份
	記錄模式
	一般、移動偵測、智能、警報

	
	回放分割畫面
	1/4

	
	備份模式
	USB 設備、網路備份

	
	回放模式
	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放

	警報
	一般警報
	移動偵測、警報盒、類比攝影機警報、攝影機外接警報、網路警報、PIR 警報

	
	異常警報
	錯誤(無磁碟/磁碟錯誤/空間不足/配額空間不足/網路斷開/IP衝突/MAC衝突)、影像遺失、影像竄改、攝影機離線

	
	智能警報
	人臉偵測、人臉辨識、周界保護、SMD Plus

	
	警報聯動
	錄製、快照(全景)、IPC外部警報輸出、聲音、蜂鳴器、log、預設、電子郵件

	連接埠
	聲音輸入
	1路 RCA / 4路 BNC (同軸音源)

	
	聲音輸出
	1路 RCA

	
	雙向對講
	同軸雙向對講 : 4ch BNC

	
	
	本機與網路使用者雙向對講：與第 1 通道共用相同的音訊輸入

	
	HDD介面
	1個SATA埠口，每個硬碟容量高達16TB

	
	RS-485
	1

	
	USB
	2 (1 個前置USB 2.0 埠口，1 個後置 USB 2.0 埠口)

	
	HDMI
	1

	
	VGA
	1

	
	網路埠口
	1 （10/100 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45）

	電源、環境、外觀
	電源供應
	DC 12V ，1.5A

	
	電源功耗
	<5 W (不包含硬碟)

	
	工作溫濕度
	–10 °C ~ +55 °C，相對濕度 10%–90% (非凝結)

	
	儲存溫度
	–20 °C ~ +60 °C

	
	安裝
	桌面

	
	尺寸
	寬260.0 mm × 深237.8 mm × 高47.6 mm (10.24"×9.36"×1.87")

	
	淨重
	0.84 kg (1.85 lb)

	認證
	認證
	CE、FCC


[image: 一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 設計 的圖片

自動產生的描述]


產品尺寸
型號: XVR5104HS-I3/T
單位 : mm［inch］
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自動產生的描述]面板
型號: XVR5104HS-I3/T
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※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
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