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4.3吋


人臉辨識門禁機

[bookmark: _Hlk176333749]型號 : ASI6213D-W
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產品特色

· 4.3”， 解析度272x480
· 2MP 廣角雙鏡頭，紅外線、寬動態功能
· 人臉、刷卡、密碼、QRcode及創建多種解鎖
· 6,000 個使用者/人臉/密碼、10,000 張卡片、50 個管理員、300,000 條記錄
· 臉部攝影機距離：0.3m-1.5m，99.9%精準識別，支援人體偵測(防圖像欺騙)
· 支援安全模組擴充，防止強行開門
· 支援考勤管理及匯出考勤報告，口罩偵測、安全帽偵測
· 訪客QRcode、門鈴、可視對講APP控制
· TCP/IP 、Wi-Fi連接
· 可為電磁鎖及讀卡機供電，最大輸出為 12V，1A
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自動產生的描述]產品規格
型號: ASI6213D-W


	系統
	主處理器
	嵌入式處理器

	
	按鍵形式
	觸控按鍵

	
	網路協定
	IPv4、RTSP、UDP、P2P、IPv6、RTP、TCP、SIP

	
	OSDP 協定
	支援

	
	互操作性
	CGI、ONVIF

	
	SDK 和 API
	支援

	基本
	顯示器
	4.3”

	
	螢幕類型
	電容式觸控螢幕

	
	螢幕解析度
	272 （H） × 480 （V）

	
	攝像機
	2MP CMOS 雙鏡頭

	
	寬動態
	數位寬動態

	
	光補償
	自動紅外線

	
	語音提示
	支援

	
	揚聲器
	支援

	
	外殼材料
	PC 和 ABS 金屬後殼

	功能
	解鎖方式
	卡片、密碼、人臉、QRcode

	
	開門通知模式
	快速模式、簡易模式、標準模式

	
	讀卡類型
	128排程列表/128假期列表

	
	網路更新
	支援

	
	首卡解鎖
	支援

	
	遠端驗證
	支援

	
	黑/白名單
	可以影片或圖像格式播放廣告

	
	廣告播放
	支援

	
	外接讀卡設備
	1 × RS-485 讀卡機、 1 × Wiegand讀卡機

	
	多重使用者認證
	支援

	
	即時監控
	支援

	
	多重身份驗證
	支援

	
	捕捉功能
	支援

	
	網頁設定
	支援

	
	自動註冊
	支援

	R F I D
	卡片類型
	IC 卡(Mifare 卡)、esfire 卡(EV3)

	
	調變類型
	ASK

	
	頻率範圍
	13.56 MHz

	
	最大傳輸功率
	42dBuA/m @10m
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	最大輸出功率
	_20 dBm@2,400–2,483.5 MHz

	
	Wi-Fi
	支援

	
	無限標準
	IEEE802.11b/802.11g/802.11n

	
	無限頻率範圍
	2.4 GHz

	性能
	IC卡加密
	支援

	
	讀卡距離
	0 cm–3 cm (0"–1.18")

	
	人臉識別高度範圍
	0.9 m–2.2 m (2.95 ft–7.22 ft)

	
	人臉識別距離
	0.3 m–2.0 m (0.98 ft–6.56 ft)

	
	人臉識別精度
	99.9%

	
	人臉識別時間
	0.2 秒

	使用者
	卡類型
	普通、VIP、巡邏、訪客、黑名單、其他使用者、自定義使用者 1/2等

	容量
	使用者容量
	6,000

	
	人臉圖像容量
	6,000

	
	卡片容量
	10,000

	
	密碼容量
	6,000

	
	記錄容量
	300,000

	連接埠
	RS-485
	1 (亦可供 Wiegand 讀卡機使用)

	
	Wiegand
	1 (亦可供 RS485 讀卡機使用)

	
	USB
	USB2.0 x1

	
	網路埠
	10 Mbps/100 Mbps 乙太網埠 x1

	
	警報連動
	支援

	
	門鈴
	支援

	
	開門按鈕
	1

	
	門狀態檢測
	1

	
	鎖定控制
	1

	
	電源供應
	1 ch (12V，1.0 A)

	警報
	門區反回傳
	支援

	
	防拆
	支援

	
	脅迫
	支援

	
	開門時間超時
	支援

	
	非法入侵
	支援

	
	非法卡超時警報
	支援

	電源、環境、外觀
	電源供應
	DC 12V ，2A

	
	電源功耗
	_12 W

	
	工作溫濕度
	-10 °C~ +45 °C，相對濕度0%–90% (非凝結)

	
	儲存溫濕度
	-20 °C~ +70 °C，30%–75% (非凝結)

	
	工作海拔高度
	0 m–1,300 m (0 ft–4265.09 ft)

	
	尺寸
	長167.4 mm × 寬84.4 mm × 高24.0 mm (6.59" × 3.32" × 0.94")

	
	淨重
	0.41 kg (0.90 lb)
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產品尺寸
型號: ASI6213D-W
單位 : mm［inch］
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※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
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