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單層

雙層


三層




室內型
LED指示螢


LED指示螢幕

[bookmark: _Hlk176333749]型號 : IPMPGI-1031(單層)、、IPMPGI-1032(雙層)、、IPMPGI-1033(三層)
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產品特色

· 支援紅/綠/黃三色顯示
· 支援英文字母、中文字、數字和箭頭顯示
· 支援TCP/IP，即時顯示可用車位數量
· 採用RJ-45接口設計，相容性強
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自動產生的描述]產品規格
型號: IPMPGI-103X Serise


	型號
	IPMPGI-1031
	IPMPGI-1032
	IPMPGI-1033

	螢幕
	LED (支援紅/綠/黃，三色顯示)

	顯示螢幕尺寸
( L x W)
	488 mm× 244 mm
	976 mm× 244 mm
	1464 mm× 244 mm

	顯示內容
	英文字母、中文字、數字、箭頭

	像素
	1R1PG

	解析度
	2,048 dots
(64×32，每行4英文字)，
點拼接 : 7.62 mm (0.3")
	4,096 dots
(128×32，每行8英文字)，
點拼接 : 7.62 mm (0.3")
	6,144 dots
(192×32，每行12英文字)，
點拼接 : 7.62 mm (0.3")

	顯示器壽命
	100,000 h

	亮度
	1000 cd/㎡

	網路連接埠
	1× 100 Mbps RJ-45 乙太網路埠

	電源供應
	AC 100–240 V

	電源功耗
	<35 W
	<40 W
	<50 W

	工作環境
	–30 °C ~+55 °C ，相對濕度 10%–90% (非凝結)

	儲存環境
	–35 °C ~ +60 °C ，10%–90%(非凝結)

	防護等級
	IP50

	產品尺寸
	757 mm×65 mm×277 mm
	1,245 mm×65 mm×277 mm
	1,733 mm×65 mm×277 mm

	重量
	5.5 kg (12.13 lb)
	8.5 kg (18.74 lb)
	11.7 kg (25.79 lb)

	安裝
	吸頂式安裝
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自動產生的描述]產品尺寸
單位 : mm［inch］



單 層
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雙 層
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※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
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