    [image: ]
[image: ]






變焦
型號 : EZNU235H

5MP 紅外線


槍型網路攝影機
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內建麥克風
IP網路型
紅外線距離
PoE電源


產品特色

· 5MP 1/3.0”CMOS
· 內建智能紅外線，最大照明距離: 50m
· 支援 H.265、H.264
· 背光補償、強光抑制、120dB 寬動態、2D/3D降噪
· 內建麥克風
· IP67、6KV突波保護
· DC 12V、PoE (IEEE 802.3af)







V2604.0

[image: ][image: ]產品規格

	攝影機

	最大解析度
	5MP

	攝影元件
	1/3.0”CMOS

	最低照度
	0.003 Lux (F1.6，AGC 開啟)、0 Lux (紅外線開啟)

	日夜切換
	ICR自動切換

	電子快門
	自動、手動，1 ~ 1/100000s

	訊號雜訊比
	>52 dB

	寬動態
	120dB

	鏡頭

	焦距
	2.8mm-12 mm

	光圈類型
	固定光圈

	光圈
	F1.6

	視野角度
	水平: 91.5°~34° / 垂直: 51.0°~18.9° / 對角線: 96.0°~36.9°

	D O R I 距離

	2.8 mm
	偵測
	63m (206.7ft)
	辨識
	12.6m (41.3ft)

	
	觀察
	25.2m (82.7ft)
	識別
	6.3m (20.7ft)

	12 mm
	偵測
	270.0m (885.8ft)
	辨識
	54.0m(177.2ft)

	
	觀察
	108.0m(354.3ft)
	識別
	27.0m(88.6ft)

	照明器

	數量
	紅外線 : 2顆、白光 : 1顆

	照明距離
	紅外線 : 20m (65.6 ft)、白光 : 20m (65.6 ft)

	壽命
	≥ 60000 小時

	影像

	壓縮
	H.265、H.264、MJPEG

	H.264 層級配置
	基本、主要、進階

	幀率
	主碼流 : 5MP (2560x1920)最大25fps、4MP (2688x1520)最大 25fps、4MP (2560x1440) 最大 25fps、3MP (2304x1296)最大 30fps、1080P (1920x1080)最大 30fps、720P(1280x720)最大 30fps

	
	子碼流 : 720P (1280x720)最大 30fps、D1 (720x576)最大 30fps、640x360 最大 30fps

	位元率
	128 Kbps - 6144 Kbps

	OSD
	4 OSD

	隱私遮罩
	4區

	ROI
	支援

	影像串流
	雙串流

	白平衡
	自動、戶外、微調、鈉燈、鎖定、自動2

	[image: ]降噪
	2D/3D 降噪

	智能照明
	智能紅外線

	翻轉[image: ]
	正常、垂直翻轉、水平翻轉、180° 旋轉、順時針旋轉 90°、逆時針旋轉 90°

	[image: ]背光補償
	支援

	強光抑制
	支援

	除霧
	電子除霧

	事件

	基本偵測
	移動偵測、智能動檢、遮擋報警、音訊偵測、絆線/入侵偵測（基於人形偵測）

	一般功能
	浮水印、IP地址過濾、存取策略、ARP防護、RTSP/使用者/HTTP身份認證

	音訊

	壓縮
	G.711U、G.711A

	音訊位元率
	64 Kbps

	抑制功能
	支援

	採樣率
	8 kHz

	儲存

	網路儲存
	ANR、NAS (NFS)

	網路

	通訊協定
	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SSL/TLS、QoS、SNMP

	互通性
	ONVIF (Profile S&G& T) 、SDK、API

	用戶/主機
	32 個使用者

	安全性
	密碼保護、強密碼、匯出操作日誌、HTTPS加密、RTSP 基本與摘要認證、HTTPS加密、HTTP 摘要認證、TLS 1.2、ONVIF 的 WSSE 與摘要認證

	瀏覽器
	IE、Chrome、Firefox、Edge

	介面

	音訊I/O
	1 ch 輸入(阻抗 35 kΩ，振幅 2 V [p-p]) / 1 ch 輸出(阻抗 600 Ω，振幅 2 V [p-p])

	警報I/O
	1/1

	內建麥克風
	支援

	網路
	1 × RJ45 10M/100M Base-TX 乙太網路埠

	電源介面
	Ø5.5 mm

	電源、環境、外觀

	電源
	DC 12 V±25%，PoE (IEEE 802.3af)

	電源功耗
	最大 9.6W

	工作溫濕度
	-30 ℃ ～ +60 ℃，相對濕度 ≤ 95% (非凝結)

	儲存溫濕度
	-30 ℃ ～ +60 ℃，相對濕度 ≤ 95% (非凝結)

	尺寸
	長209 × 寬75.8 × 高76.9mm (8.2”× 3.0”× 3.0”)

	防護等級
	IP67、6KV突波保護

	重置按鈕
	支援

	認證

	認證
	EMI、EMC TEST REPORT
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