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帶聲音

200萬 紅外線


槍型網路攝影機

[bookmark: _Hlk176333749]型號 : IPC-HFW2241TN-AS
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產品特色

· 2MP 1/2.8" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
· 最大輸出2MP(1920 x 1080)@25/30fps
· 內建紅外線照明，最大照明距離：80 m
· 旋轉模式、背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印
· ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
· 內建麥克風
· DC 12V / PoE 電源
· IP67、IK10(可選)
· SMD Plus
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自動產生的描述]產品規格
型號: IPC-HFW2241TN-AS


	攝影機
	攝像元件
	1/2.8" CMOS

	
	有效像素
	1920 (H) ×1080 (V)

	
	RAM/ROM
	128MB/128MB

	
	掃描系統
	逐行掃描

	
	電子快門
	自動 / 手動， 1/3s – 1/100,000 s

	
	最低照度
	0.002 Lux@F1.6 (彩色，30 IRE)、0.0002 Lux@F1.6 (黑白，30 IRE)、0 Lux (照明開啟)

	
	訊號雜訊比
	>56dB

	
	紅外線距離
	80 m (262.47 ft)

	
	紅外線開/關控制
	自動 / 手動

	
	紅外線數量
	4顆

	鏡頭
	鏡頭類型
	定焦

	
	鏡頭安裝
	M12

	
	焦距
	3.6 mm

	
	最大光圈
	F1.6

	
	視野角度
	水平：88° / 垂直：44° / 對角線：105°

	
	光圈控制
	固定

	
	最短對焦距離
	1.3 m (4.27 ft)

	DORI 距離
	3.6mm
	偵測
	58.9 m (193.24 ft)
	辨識
	11.8 m(38.71 ft)

	
	
	觀察
	23.6 m(77.43 ft)
	識別
	5.9 m(19.37 ft)

	智能分析
	周界保護
	絆線、入侵（支援人、車分類精準檢測）

	
	智能搜索
	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併

	影像
	壓縮
	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG(僅子碼流支援)

	
	智能編碼
	智能 H.265+ / 智能 H.264+

	
	幀率
	主碼流：1920 × 1080@(1–25/30 fps)
子碼流1：704 × 576@(1-25 fps)、704 × 480@(1-30 fps)

	
	串流能力
	2 流

	
	解析度
	1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 ×288/352 × 240)

	
	位元率控制
	H.264：32 kbps–6144 kbps，H.265：12 kbps–6144 kbps

	
	位元率
	ICR自動切換、彩色、黑白

	
	日夜切換
	支援

	
	背光補償
	支援

	
	強光抑制
	120db

	
	寬動態
	自動 / 戶外/ 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義

	
	白平衡
	自動 / 手動

	
	增益控制
	3D 降噪

	
	降噪
	開 / 關（4 區，矩形）

	
	動態偵測
	支援，4 區

	
	重點區域(RoI)
	支援

	
	智能照明
	0°/ 90°/ 180°/ 270°（1080p(含)以下解析度支援 90° / 270°）

	
	翻轉
	H.264：32 kbps–6144 kbps，H.265：12 kbps–6144 kbps

	
	鏡像
	支援

	
	隱私遮罩
	4區

	警報
	警報事件
	網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、SMD、安全異常

	聲音
	壓縮
	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726

	
	內建麥克風
	支援

	網路
	乙太網路
	RJ-45 （10/100 Base-T）

	
	SDK 和 API
	支援

	
	通訊協定
	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP

	
	網路安全
	影片加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、
IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級

	
	互通性
	ONVIF(Profile S&T)、CGI、P2P

	
	用戶/主機
	6 個使用者 ( 總頻寬： 36 M )

	
	邊緣儲存
	FTP / SFTP

	
	網頁瀏覽器
	IE、Chrome、Firefox

	
	管理軟體
	DSS、 DMSS

	
	智慧型手機系統
	iOS、Android

	認證
	認證
	CE、FCC

	連接埠
	聲音 輸入/輸出
	1 ch (RCA port) / 1 ch (RCA port)

	
	警報 輸入/輸出
	1 ch (5 mA DC 3–5V) / 1 ch (300 mA DC 12V)

	電源、環境、外觀
	電源供應
	DC 12V / PoE （802.3af）

	
	電源功耗
	基本：1.9 W (DC 12V)，2.6 W (PoE)
最大 (H.265+ 智能開啟+ 寬動態 + 最大照明) ：6.6 W (DC 12V)，7.9 W(PoE)

	
	工作溫濕度
	-40℃~+60℃，濕度≤95%

	
	儲存溫濕度
	-40℃~+60℃

	
	防護等級
	IP67、IK10(可選)

	
	材質
	金屬

	
	尺寸
	238.5 mm × Φ90.7 mm (9.39" × Φ3.57")

	
	淨重
	0.72 kg (1.90 lb)
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自動產生的描述]配件
型號: IPC-HFW2241TN-AS
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	PFA130-E
防水接線盒
	PFA152-E
力桿安裝支架
	PFM321D系列
12V 1A電源供應器
	PFM900-E
安裝檢測儀






安裝方式
型號: IPC-HFW2241TN-AS
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	[bookmark: _Hlk159490289]天花板安裝
	防水盒安裝
	立桿安裝





















產品尺寸
型號: IPC-HFW2241TN-AS

單位 : mm［inch］
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※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
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