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2MP 紅外線


槍型類比攝影機

[bookmark: _Hlk176333749]型號 : UOI-323W
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產品特色

· 2MP 1/3" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
· 最大輸出 1080P@25fps / 30fps
· 同軸電纜、RJ45網路絞線傳輸
· 七合一(可降720P)可選擇AHD/TVI/CVI/CVBS輸出
· 內建6顆紅外線照明，最大照明距離：20 m
· 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確
· 支援數位寬動態
· IP68防水防塵等級
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自動產生的描述]產品規格
型號: UOI-323W


	影像感應裝置
	1/3“CMOS 2MP

	系統
	NTSC/PAL

	影像幀率
	1080P@25fps / 30fps

	解析度
	1920(H)x1080(V)

	最低照度
	0.01Lux@(F1.2，AGC ON)、0 Lux (紅外線)

	快門時間
	自動

	鏡頭
	4mm、6mm 固定鏡頭

	日夜切換
	ICR自動切換

	同步化
	內部同步

	影像設置
	對比度/銳度/飽和度/數字降噪/視頻制式/數字寬動態

	日夜模式
	紅外線/內部自動/彩色/黑白

	白平衡
	自動跟蹤白平衡/手動白平衡

	OSD選單
	UTC功能

	寬動態
	數位寬動態

	降噪
	2D、3D降噪

	功能
	亮度、曝光模式、增益

	影像輸出
	AHD/TVI/CVI/CVBS介面

	紅外線範圍
	6陣列式 LED，約20m

	電壓
	DC 12V ±20%

	工作溫濕度
	-20°~ +60°C，相對濕度90%

	防護等級
	IP68

	材質
	金屬

	尺寸
	73 X 77 X 135mm
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自動產生的描述]
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自動產生的描述]產品尺寸
型號: UOI-323W
單位 : mm［inch］
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※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
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