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5M-N/1080P

32路 2HDD


監視錄影主機

型號 : XVR5232AN-I3
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產品特色

· H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮
· 支援16路AI編碼
· CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
· 最大32+8路網路攝影機輸入，每路最大6MP
· 最多 2 ch 影像串流（類比通道）周界保護
· 最多 16 ch影像串流（類比通道）SMD plus
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自動產生的描述]產品規格
型號: XVR5232AN-I3


	系統
	主處理器
	工業級處理器

	
	作業系統
	嵌入式Linux

	
	操作介面
	Web、Local GUI

	QuickPick 2.0
	AI by Recorder
	2 個通道

	周界保護
	AI by Recorder
	進階型：2通道，每通道10個IVS
一般型：8通道，每通道10個IVS

	人臉偵測
	人臉屬性
	6個屬性

	
	AI by Recorder
	2 個通道（每個通道最多 12 個人臉圖像/秒）

	人臉辨識
	人臉資料庫容量
	最多10個人臉資料庫，總計10,000張人臉影像

	
	AI by Recorder
	2個通道

	S M D  P l u s
	by Recorder
	16路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報

	聲音、影像
	類比攝影機輸入
	32個BNC接口，支援CVI/AHD/TVI/CVBS自動偵測

	
	攝影機輸入
	【CVI】: 5MP、4 MP、1080P@25/30 fps、720P@50/60 fps、720P@25/30 fps
【TVI】: 5MP、4MP、3MP、1080P@25/30 fps、720P @25/30 fps
【AHD】: 5MP、4MP、3MP、1080P@25/30 fps、720P @25/30 fps

	
	IP攝影機輸入
	【AHD】: 5MP、4MP、3MP、1080P@25/30 fps、720P @25/30 fps

	
	
	輸入頻寬：128 Mbps，錄製頻寬：128 Mbps，輸出頻寬：128 Mbps

	
	編碼能力
	〔主碼流〕所有通道5M-N@(1fps–10fps)、
4M-N/1080P@(1fps–15fps)、1080N、720P、960H、D1、
CIF@(1fps–25/30fps)

	
	
	〔子碼流〕: D1/CIF@(1fps–25/30fps)

	
	雙串流
	支援

	
	影像幀率
	PAL: 1 fps–25 fps 、 NTSC: 1 fps–30 fps

	
	影像位元率
	32 kbps–6144 kbps

	
	聲音取樣率
	8 kHz，16 位元

	
	聲音位元率
	64kbps

	
	影像輸出
	1 個 HDMI、1 個VGA、1TV

	
	
	HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720

	
	
	VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720

	
	
	*可設定 VGA 和 HDMI 的同步/異構影像來源輸出

	
	分割畫面
	1/4/8/9/16/25/36

	壓縮標準
	影像壓縮
	AI 編碼 : H.265+、H.265、H.264+、H.264

	
	聲音壓縮
	G.711a、G.711u、PCM

	網路
	網路協定
	HTTP、HTTPS、TCP / IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P

	
	智慧裝置
	iOS、Android

	
	互通性
	ONVIF 21.06、CGI

	
	瀏覽器
	Chrome、IE、Firefox

	
	網路模式
	單址模式

	回放/ 備份
	記錄模式
	一般、移動偵測、智能、警報、POS

	
	回放分割畫面
	1/4/9/16

	
	備份模式
	USB 設備、網路備份

	
	回放模式
	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放(人臉/動作偵測)

	儲存
	磁碟組
	支援

	警報
	一般警報
	移動偵測、影像遺失、篡改

	
	異常警報
	無磁碟/磁碟錯誤/空間不足/斷線/IP衝突/MAC衝突

	
	智能警報
	人臉偵測、人臉辨識、周界保護

	
	警報聯動
	錄製、快照(全景)、IPC外部警報輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、log、預設、電子郵件

	連接埠
	TV輸出
	1路

	
	聲音輸入
	1路 RCA / 32路 BNC (同軸音源)

	
	聲音輸出
	1路 RCA

	
	雙向通話
	支援，與第一通道共享相同的聲音輸入

	
	HDD介面
	2個SATA埠口，每個硬碟容量高達16TB

	
	RS-485
	1

	
	USB
	2 (1 個前置USB 2.0 埠口，1 個後置 USB 3.0 埠口)

	
	HDMI
	1

	
	VGA
	1

	
	網路埠口
	1 （10/100/1000 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45）

	電源、環境、外觀
	電源供應
	DC 12V ，5A

	
	電源功耗
	<17 W

	
	工作溫濕度
	–10 °C ~ +55 °C，相對濕度 0%–90%

	
	儲存溫度
	寬375.0 mm × 深289.6 mm × 高53.0 mm (14.76" × 11.40" × 2.09")

	
	安裝
	1.98 kg (4.36 lb)

	認證
	認證
	CE、FCC
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自動產生的描述]產品尺寸
型號: XVR5232AN-I3
單位 : mm［inch］
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自動產生的描述]面板
型號: XVR5232AN-I3
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※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
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