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600萬 智能雙光


槍型網路攝影機

[bookmark: _Hlk176333749]型號 : IPC-HFW2649S-S-IL
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產品特色

· 6MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
· 最大輸出6MP（3288 × 1850）@20fps，並支援2688 × 1520@25/30fps
· 內建紅外線LED、暖光照明，最大照明距離：30 m
· 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印、影像翻轉
· ROI、H.265編碼器、AI H.264 / H.265
· 內建麥克風
· DC 12V / PoE 電源
· IP67
· SMD Plus
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自動產生的描述]產品規格
型號: IPC-HFW2649S-S-IL


	攝影機
	攝像元件
	1/2.7" CMOS

	
	有效像素
	3288 (H)×1850(V)

	
	掃描系統
	逐行掃描

	
	電子快門
	自動 / 手動，1/3 s – 1/100,000 s

	
	最低照度
	0.007 Lux@F1.6 (彩色，30 IRE)、0.0007 Lux@F1.6 (黑白，30 IRE)、0 Lux (照明開啟)

	
	訊號雜訊比
	>56dB

	
	照明距離
	【2.8mm】30 m (98.43 ft) (紅外線)，20 m (65.62 ft) (暖光)

	
	
	【3.6mm】30 m (98.43 ft) (紅外線)，30 m (98.43 ft) (暖光)

	
	照明開/關控制
	自動 / 手動

	
	照明器數量
	1顆紅外線LED、1顆暖光

	鏡頭
	鏡頭類型
	定焦

	
	鏡頭安裝
	M12

	
	焦距
	2.8 mm、3.6 mm

	
	最大光圈
	F1.6

	
	視野角度
	【2.8mm】水平：112° / 垂直：61° / 對角線：132°

	
	
	【3.6mm】水平：90° / 垂直：47° / 對角線：108°

	
	光圈控制
	固定

	
	最短對焦距離
	【2.8mm】：1.0 m (3.28ft) ，【3.6mm】：1.5 m (4.92 ft)

	DORI 距離
	2.8mm
	偵測
	61.2 m (200.79 ft)
	辨識
	12.2 m (40.03 ft)

	
	
	觀察
	24.5 m (80.38 ft)
	識別
	6.1 m (20.01 ft)

	
	3.6mm
	偵測
	78.0 m (255.91 ft)
	辨識
	15.6 m (51.18 ft)

	
	
	觀察
	31.2 m (102.36 ft)
	識別
	7.8 m (25.59 ft)

	智能分析
	IVS 周界保護
	絆線、入侵（皆支援人、車分類精準檢測）

	
	SMD
	SMD Plus

	影像
	壓縮
	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)

	
	AI編碼
	Super AI H.265 / H.264(包含智能 H.265+ / 智能 H.264+)

	
	幀率
	主碼流： 3288 × 1850@(1-20 fps)/ 2688 × 1520@(1-25/30 fps)

	
	
	子碼流：704 × 576 @ (1- 25 fps) / 704 × 480 @(1- 30 fps)

	
	
	第三碼流 : 352 × 288/352 × 240@1 fps

	
	串流能力
	3串流

	
	解析度
	6M (3288 × 1850/3200 × 1800)、5M (2880 × 1620)、4M (2688 ×1520)、3M (2048 × 1536/2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 ×288/352 × 240)

	
	位元率控制
	CBR / VBR
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自動產生的描述]位元率
	H.264：32 kbps–8192 kbps，H.265：12 kbps–8192 kbps

	
	日夜切換
	ICR自動切換、彩色、黑白

	
	背光補償
	支援

	
	強光抑制
	支援

	
	寬動態
	120db

	
	白平衡
	自動 / 戶外/ 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義

	
	增益控制
	自動 / 手動

	
	降噪
	3D 降噪

	
	動態偵測
	開 / 關（4 區，矩形）

	
	重點區域(RoI)
	支援，4 區

	
	智能照明
	支援

	
	智能雙光
	支援

	
	翻轉
	0° / 90° / 180° / 270°（2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°）

	
	鏡像
	支援

	
	隱私遮罩
	4區

	聲音
	壓縮
	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726

	
	內建麥克風
	支援

	警報
	警報事件
	IP衝突、非法訪問、運動偵測 、影片篡改、絆線、入侵、聲音偵測、電壓偵測、SMD、安全異常

	網路
	乙太網路
	RJ-45 （10/100 Base-T）

	
	SDK 和 API
	支援

	
	通訊協定
	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、P2P、Auto Registration

	
	網路安全
	Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級、工作階段安全性、安全性警告、SSL/TLS1.2、AES 256

	
	互通性
	ONVIF(Profile S&G&T)、CGI

	
	用戶/主機
	6 個使用者 ( 總頻寬： 48 M )

	
	邊緣儲存
	FTP / SFTP

	
	網頁瀏覽器
	IE、Chrome、Firefox

	
	管理軟體
	Smart PSS Lite、DSS、 DMSS、DoLynk Care

	
	智慧型手機系統
	iOS、Android

	認證
	認證
	CE、FCC

	電源、環境、外觀
	電源供應
	DC 12V (±30%) / PoE （802.3af）

	
	雙電源備援
	當電源供應器與 PoE 同時供電時，斷開其中一個。設備將繼續運行，但不會重新開機

	
	電源功耗
	基本：1.8 W (DC 12V)，2.6 W (PoE)

	
	
	最大 (H.265+ 智能+ 寬動態 + 暖光開啟) ：4.3 W (DC 12V)，5.4 W(PoE)

	
	工作溫濕度
	-40℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結)

	
	儲存溫濕度
	-40℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結)

	
	防護等級
	IP67、基本防腐

	
	材質
	金屬

	
	尺寸
	長169.8 mm × 寬70 mm × 高70 mm (6.69" × 2.76" × 2.76")
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自動產生的描述]配件
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	PFA151
轉角安裝支架
	PFA134
接線盒
	PFA152-E
立桿安裝支架
	PFM320-010
DC 12V 1A電源轉接
	PFM325D-1210
DC 12V 1A電源轉接
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	PFM325D-1215
DC 12V 1.5A電源轉接
	PFM320-020
DC 12V 2A電源轉接
	PFM320D
DC 12V 2A電源轉接
	PFM900-E
安裝檢測儀
	




安裝方式
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	[bookmark: _Hlk159490289]天花板安裝
	接線盒安裝
	立桿安裝
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自動產生的描述]產品尺寸

單位 : mm［inch］
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※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
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