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帶聲音

	600萬 智能雙光


槍型網路攝影機

型號 : IPC-HFW2649T-AS-IL
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產品特色

· 6MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
· 最大輸出6MP（3288 × 1850）@20fps，並支援2688 × 1520@25/30fps
· 內建紅外線LED，最大照明距離：60 m；暖光照明，最大照明距離：50 m
· 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印、影像翻轉
· ROI、H.265編碼器、智能 H.264 + / H.265+
· 警報輸入/輸出: 1/1，音訊輸入/輸出: 1/1
· 內建麥克風
· DC 12V / PoE 電源
· IP67
· SMD Plus
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自動產生的描述]產品規格
型號: IPC-HFW2649T-AS-IL


	攝影機
	攝像元件
	1/2.7" CMOS

	
	有效像素
	3288 (H)×1850(V)

	
	RAM/ROM
	256 MB / 128 MB

	
	掃描系統
	逐行掃描

	
	電子快門
	自動 / 手動，1/3 s – 1/100,000 s

	
	最低照度
	0.007 Lux@F1.6 (彩色，30 IRE)、0.0007 Lux@F1.6 (黑白，30 IRE)、0 Lux (照明開啟)

	
	訊號雜訊比
	>56dB

	
	照明距離
	紅外線: 60 m (196.85 ft) ，暖光: 50 m (164.04 ft)

	
	照明開/關控制
	自動 / 手動

	
	照明器數量
	2顆紅外線LED、2顆暖光

	鏡頭
	鏡頭類型
	定焦

	
	鏡頭安裝
	M12

	
	焦距
	3.6 mm、6 mm、8 mm

	
	最大光圈
	F1.6

	
	視野角度
	【3.6mm】水平：91° / 垂直：46° / 對角線：110°

	
	
	【6mm】水平：56° / 垂直：30° / 對角線：65°

	
	
	【8mm】水平：42° / 垂直：24° / 對角線：48°

	
	光圈控制
	固定

	
	最短對焦距離
	【3.6mm】：1.7 m (5.58 ft)

	
	
	【6mm】：3.2 m (10.50 ft)

	
	
	【8mm】：6.8 m (22.31 ft)

	DORI 距離
	2.8mm
	偵測
	85.4 m (280.18 ft)
	辨識
	17.1 m (56.10 ft)

	
	
	觀察
	34.2 m (112.20 ft)
	識別
	8.5 m (27.89 ft)

	
	3.6mm
	偵測
	124.0 m (406.82 ft)
	辨識
	24.8 m (81.36 ft)

	
	
	觀察
	49.6 m (162.73 ft)
	識別
	12.4 m (40.68 ft)

	
	8 mm
	偵測
	150.4 m (493.44 ft)
	辨識
	30.1 m (98.75 ft)

	
	
	觀察
	60.2 m (197.51 ft)
	識別
	15.0 m (49.21 ft)

	智能分析
	IVS 周界保護
	絆線、入侵（皆支援人、車分類精準檢測）

	
	SMD
	SMD Plus

	
	智能搜索
	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併

	影像
	壓縮
	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)

	
	智能編碼
	智能 H.265+ / H.264+

	
	幀率
	主碼流： 3288 × 1850@(1-20 fps)/ 2688 × 1520@(1-25/30 fps)

	
	
	子碼流：704 × 576 @ (1- 25 fps) / 704 × 480 @(1- 30 fps)

	
	串流能力
	雙串流

	
	解析度
	6M (3288 × 1850/3200 × 1800)、5M (2880 × 1620)、4M (2688 ×1520)、3M (2048 × 1536/2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 ×480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)

	
	位元率控制
	CBR / VBR

	
	位元率
	H.264：32 kbps–8192 kbps，H.265：12 kbps–8192 kbps

	
	日夜切換
	ICR自動切換、彩色、黑白

	
	背光補償
	支援

	
	強光抑制
	支援

	
	寬動態
	120db

	
	白平衡
	自動 / 戶外/ 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義

	
	增益控制
	自動 / 手動

	
	降噪
	3D 降噪

	
	動態偵測
	開 / 關（4 區，矩形）

	
	重點區域(RoI)
	支援，4 區

	
	智能照明
	支援

	
	智能雙光
	支援

	
	翻轉
	0° / 90° / 180° / 270°（2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°）

	
	鏡像
	支援

	
	隱私遮罩
	4區
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	壓縮
	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726

	
	內建麥克風
	支援

	警報
	警報事件
	網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動偵測、影片篡改、絆線、入侵、聲音偵測、電壓偵測、SMD、安全異常、外部警報

	網路
	乙太網路
	RJ-45 （10/100 Base-T）

	
	SDK 和 API
	支援

	
	通訊協定
	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、P2P、Bonjour、Auto Registration

	
	網路安全
	影片加密、韌體加密、組態加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級

	
	互通性
	ONVIF(Profile S&G&T)、CGI

	
	用戶/主機
	20 個使用者 ( 總頻寬： 48 M )

	
	邊緣儲存
	FTP / SFTP / NAS

	
	網頁瀏覽器
	IE、Chrome、Firefox

	
	管理軟體
	Smart PSS Lite、DSS、 DMSS、DoLynk Care

	
	智慧型手機系統
	iOS、Android

	認證
	認證
	CE、FCC

	連接埠
	音訊輸入/輸出
	1 ch (RCA 埠) / 1 ch (RCA 埠)

	
	警報輸入/輸出
	1 ch，濕接點，5 mA DC 3–5V / 1 ch，濕接點，300 mA DC 12V

	電源、環境、外觀
	電源供應
	DC 12V / PoE

	
	電源功耗
	基本：2.2 W (DC 12V)，2.9 W (PoE)

	
	
	最大 (H.265+ 智能開啟+ 寬動態 + 照明強度) ：6.4 W (DC 12V)，8 W(PoE)

	
	工作溫濕度
	-40℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結)

	
	儲存溫濕度
	-40℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結)

	
	防護等級
	IP67

	
	材質
	金屬

	
	尺寸
	長238.5 mm × 寬90.7 mm × 高90.7 mm (9.39" × 3.57" × 3.57")

	
	淨重
	0.72 kg (1.59 lb)
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	PFA151
轉角安裝支架
	PFA130-E
防水接線盒
	PFA152-E
立桿安裝支架
	G3416GW
G3/4”防水電纜接頭
	PFA135
接線盒
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	PFM321
DC 12V 1A電源轉接
	PFM321D
DC 12V 1A電源轉接
	PFM320D
DC 12V 2A電源轉接
	PFM900-E
安裝檢測儀
	








安裝方式
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	[bookmark: _Hlk159490289]天花板安裝
	接線盒安裝
	立桿安裝
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單位 : mm［inch］
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※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
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