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800萬 智能雙光


槍型網路攝影機

[bookmark: _Hlk176333749]型號 : IPC-HFW2649S-S-IL
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產品特色

· 8MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
· 最大輸出8MP(3840 × 2160)@20fps，並支援2688 × 1520@25/30fps
· 內建紅外線、暖光照明，最大照明距離：30 m
· 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印、影像旋轉
· ROI、Super AI H.265/H.264
· 內建麥克風
· DC 12V / PoE 電源
· IP67
· SMD Plus
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自動產生的描述]產品規格
型號: IPC-HFW2849S-S-IL


	攝影機
	攝像元件
	1/2.7" CMOS

	
	有效像素
	3840 (H)×2160 0(V)

	
	掃描系統
	逐行掃描

	
	電子快門
	自動 / 手動，1/3 s – 1/100,000 s

	
	最低照度
	0.008 Lux@F1.6 (彩色，30 IRE)、0.0008 Lux@F1.6 (黑白，30 IRE) 、0 Lux (照明開啟)

	
	訊號雜訊比
	>56dB

	
	照明距離
	【2.8 mm】: 紅外線-30 m (98.43 ft)，暖光-20 m (65.62 ft)

	
	
	【3.6 mm】: 紅外線-30 m (98.43 ft)，暖光-30 m (98.43 ft)

	
	照明開/關控制
	自動 / 手動

	
	照明器數量
	1顆紅外線、1顆暖光

	鏡頭
	鏡頭類型
	定焦

	
	鏡頭安裝
	M12

	
	焦距
	2.8 mm、3.6 mm

	
	最大光圈
	F1.6

	
	視野角度
	【2.8mm】水平：108° / 垂直：60° / 對角線：127°

	
	
	【3.6mm】水平：87° / 垂直：49° / 對角線：100°

	
	光圈控制
	固定

	
	最短對焦距離
	【2.8mm】： 1.4 m (4.59 ft) ，【3.6mm】：1.9 m (6.23 ft)

	DORI 距離
	2.8mm
	偵測
	82.1 m (269.36 ft)
	辨識
	16.4 m (53.81 ft)

	
	
	觀察
	32.9 m (107.94 ft)
	識別
	8.2 m (26.90 ft)

	
	3.6mm
	偵測
	98.7 m (323.82 ft)
	辨識
	19.7 m (64.63 ft)

	
	
	觀察
	39.5 m (129.59 ft)
	識別
	9.9 m (32.48 ft)

	智能分析
	IVS 周界保護
	絆線、入侵（皆支援人、車分類精準檢測）

	
	SMD
	SMD Plus

	影像
	壓縮
	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)

	
	AI編碼
	Super AI H.265 / H.264 (包含 智能 H.265+ / 智能 H.264+)

	
	幀率
	主碼流：3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps)

	
	
	子碼流：704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)

	
	
	第三碼流：352 × 288@1 fps/352 × 240@1 fps

	
	串流能力
	3 串流

	
	解析度
	8M (3840 × 2160)、6M (3072 × 2048)、5M (3072 × 1728)、4M (2880 × 1620/2688 × 1520)、3M (2048 × 1536/2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)

	
	位元率控制
	CBR / VBR
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自動產生的描述]位元率
	H.264：32 kbps–8192 kbps，H.265：12 kbps–8192 kbps

	
	日夜切換
	ICR自動切換、彩色、黑白

	
	背光補償
	支援

	
	強光抑制
	支援

	
	寬動態
	120db

	
	白平衡
	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義

	
	增益控制
	自動 / 手動

	
	降噪
	3D 降噪

	
	動態偵測
	開 / 關（4 區，矩形）

	
	重點區域(RoI)
	支援，4 區

	
	智能照明
	支援

	
	智能雙光
	支援

	
	翻轉
	0° / 90° / 180° / 270°（2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°）

	
	鏡像
	支援

	
	隱私遮罩
	4區

	聲音
	壓縮
	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726

	
	內建麥克風
	支援

	警報
	警報事件
	網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、SMD、安全異常

	網路
	乙太網路
	RJ-45 （10/100 Base-T）

	
	SDK 和 API
	支援

	
	通訊協定
	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、P2P、Auto Registration 

	
	網路安全
	Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級、工作階段安全性、安全性警告、SSL/TLS1.2、AES 256

	
	互通性
	ONVIF(Profile S&G&T)、CGI

	
	用戶/主機
	6 個使用者 ( 總頻寬： 48 M )

	
	邊緣儲存
	FTP / SFTP

	
	網頁瀏覽器
	IE、Chrome、Firefox

	
	管理軟體
	Smart PSS Lite、DSS、 DMSS、DoLynk Care

	
	智慧型手機系統
	iOS、Android

	認證
	認證
	CE、FCC

	電源、環境、外觀
	電源供應
	DC 12 V (±30%)，PoE (802.3af)

	
	雙電源備援
	當電源供應器與 PoE 同時供電時，斷開其中一個。設備將繼續運行，但不會重新開機

	
	電源功耗
	基本：2.2 W (DC 12V)，2.8 W (PoE)

	
	
	最大：4.3 W (DC 12V)，5.6 W(PoE)(H.265 + 最大解析度 + 最大碼流+ 寬動態 + 暖光強度+IVS)

	
	工作溫濕度
	-40℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結)

	
	儲存溫濕度
	-40℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結)

	
	防護等級
	IP67、基本防腐

	
	材質
	金屬

	
	尺寸
	長169.8 mm × 寬70 mm × 高70 mm (6.69" × 2.76" × 2.76")

	
	淨重
	470 g (1.04 lb)
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	PFA151
轉角安裝支架
	PFA134
接線盒
	PFA152-E
立桿安裝支架
	PFM320-010
DC 12V 1A電源轉接
	PFM325D-1210
DC 12V 1A電源轉接
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	PFM325D-1215
DC 12V 1.5A電源轉接
	PFM320-020
DC 12V 2A電源轉接
	PFM320D
DC 12V 2A電源轉接
	PFM900-E
安裝檢測儀
	



安裝方式
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	[bookmark: _Hlk159490289]天花板安裝
	接線盒安裝
	立桿安裝
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自動產生的描述]產品尺寸

單位 : mm［inch］
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※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
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