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4路 4K 1HDD


網路監視錄影主機

[bookmark: _Hlk176333749]型號 : NVR4104HS-4KS3
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產品特色

· 智能H.265+ / H.265 / 智能H.264+ / H.264 / MJPEG
· 最大解碼能力：8×1080p@30fps 或 4×4MP@30fps
· 網路攝影機支援解析度高達 12MP
· AI by Recorder： 支援4路 SMD Plus
· AI by Camera：周界防護、SMD Plus、人數統計、立體分析和熱圖
· 支援EPTZ、一鍵布撤防
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自動產生的描述]產品規格
型號: NVR4104HS-4KS3


	系統
	主處理器
	工業級處理器

	
	作業系統
	嵌入式Linux

	
	操作介面
	Web、Local GUI

	A I
	AI by Recorder
	SMD Plus

	
	AI by Camera
	人臉偵測/辨識、周界保護、SMD Plus、人數統計、立體分析、熱圖

	周界保護
	AI by Camera
	4 路

	人臉偵測
	人臉屬性
	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚

	
	AI by Camera
	4 路

	人臉辨識
	AI by Camera
	4 路

	S M D P l u s
	AI by Recorder
	4 路(對人/車進行二次過濾，減少樹葉/雨水/光照條件變化造成的誤報)

	
	AI by Camera
	4 路

	聲音、影像
	存取頻道
	4 路

	
	網路頻寬
	輸入： 80 Mbps，錄製：80 Mbps，輸出： 60 Mbps

	
	解析度
	12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、D1、CIF、QCIF

	
	解碼能力
	【AI 未啟用】1-ch 12MP@30fps、2-ch 8MP@30fps、3-ch
5MP@30fps、4-ch 4MP@30fps
【AI 啟用】 1-ch 12 MP@30 fps、1-ch 8 MP@30 fps、2-ch 5MP@30 fps、3-ch 4 MP@30 fps

	
	影像輸出
	1路VGA，1路HDMI同時輸出
【HDMI】3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720
【VGA】1920×1080、1280×1024、1280×720
1路VGA，1路HDMI異構影像源輸出
【HDMI】1920×1080、1280×1024、1280×720
【VGA】1920×1080、1280×1024、1280×720

	
	分割畫面
	主畫面：1/4、子畫面：1/4

	
	第三方支援
	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Hanwha

	壓縮標準
	影像壓縮
	智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264

	
	聲音壓縮
	G.711a、G.711u、PCM、G726

	網路
	網路協定
	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、UDP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、FTP、DDNS、SNMP、Alarm Server、P2P、Auto Registration、IP Search (支援 IPcam/DVR/NVS等)

	
	智慧裝置
	Android 、 iOS

	
	互通性
	ONVIF 22.12(Profile T&S&G)、CGI、SDK

	
	瀏覽器
	Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox

	回放/ 備份
	播放
	多達4路

	
	記錄模式
	一般、運動偵測、智能、警報

	
	備份模式
	USB 設備、網絡

	
	回放模式
	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放

	警報
	一般警報
	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場景變化、PIR警報、IPC外部警報

	
	異常警報
	攝影機斷線、儲存錯誤、磁碟已滿、IP 衝突、M AC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常

	
	智能警報
	人臉偵測/辨識、周界防護、SMD Plus、人數統計、立體分析、熱圖

	
	警報聯動
	紀錄、IPC外部警報、快照、聲音、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail

	連接埠
	聲音輸入/輸出
	1 (RCA) / 1 (RCA)

	
	警報
	NA（2 路可選），NA（1路12V 1A輸出可選）

	
	HDD介面
	1個SATA 埠口，每個硬碟容量高達20TB

	
	USB
	2 (1 個前置USB 2.0 埠口，1 個後置 USB 2.0 埠口)

	
	HDMI
	1

	
	VGA
	1

	
	網路埠口
	1 個（10/100Mbps乙太網路接口 ，RJ-45）

	電源、環境、外觀
	電源供應
	DC 12V ，2A

	
	電源功耗
	NVR總輸出<10 W(不含硬碟)

	
	工作溫濕度
	–10 °C ~ +55 °C，相對濕度 10%–93% (非凝結)

	
	儲存溫度
	-20 °C ~ +60 °C

	
	尺寸
	寬260 mm × 深232.5 mm × 高47.6 mm

	
	淨重
	0.81 kg (1.79 lb)

	認證
	認證
	CE-EMC、CE-LVD
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產品尺寸
型號: NVR4104HS-4KS3

單位 : mm［inch］
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面板
型號: NVR4104HS-4KS3
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※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
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