



型號: PFA140

**◆**

**◆**

**◆**

**快速球 電源防水盒**

**美觀設計**

**鋁合金、電鍍鋅鋼板材質**


**防護等級IP66**




|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **PFA140** |
| 材質 | 鋁合金 & 電鍍鋅鋼板 |
| 尺寸(WxHxD) | 297 x 248 x 106 mm (11.69 ”x 9.76”x4.17”) |
| 出線孔 | M20(G1/2”) |
| 管螺紋 | N/A |
| 重量 | 3.2kg(7.05lb) |
| 承重 | 8kg(17.64lb) |
| 顏色 | 白色 |
| 工作環境 | -40ºC~+60ºC(-40℉~+140℉), 0~90% RH |



(單位：mm[inch])





※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。