



**整潔和易收納設計**

**鋁合金材質**

**IP66防水型壁掛式接線盒**

**壁掛防水盒支架**

**◆**

**◆**

**◆**


型號: PFB302S2




|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **PFB302S2** |
| 材質 | 鋁合金 |
| 尺寸(WxHxD) | 134.0 mm x 133.5 mm x 187.5 mm (5.28”x 5.25”x 7.38”) |
| 管螺紋 | G3/4” |
| 重量 | 0.7 kg (1.54 lb) |
| 承重 | 4.0 kg (8.82 lb) |
| 顏色 | 白色 |
| 防護等級 | IP66 |
| 工作環境 | -40ºC~+60ºC(-40℉~+140℉), 0~90% RH |



(單位：mm[inch])





※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。