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同軸帶聲

200萬 智能雙光


槍型類比攝影機

[bookmark: _Hlk176333749]型號 : HAC-HFW1219SMN-IL-A-PRO
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產品特色

· 2MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質
· 最大輸出1080P@30fps
· 內建智能雙光照明，最大照明距離：30 m
· AI-ISP
· 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、數位寬動態
· CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
· 內建麥克風
· DC 12V
· IP67
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自動產生的描述]產品規格
型號: HAC-HFW1219SMN-IL-A-PRO


	攝影機
	攝像元件
	2MP CMOS

	
	有效像素
	1920 (H) × 1080 (V)

	
	掃描系統
	逐行掃描

	
	電子快門
	PAL: 1/25 s–1/100,000 s，NTSC: 1/30 s–1/100,000 s

	
	最低照度
	0.0002 Lux@F1.6 (彩色，30 IRE)、0.00002 Lux@F1.6 (黑白，30IRE)、0 Lux (照明開啟)

	
	訊號雜訊比
	>65dB

	
	照明距離
	紅外線: 30 m (98.43 ft)，暖光: 30 m (98.43 ft)

	
	照明開/關控制
	自動 / 手動

	
	照明器數量
	2顆 (多芯燈)

	鏡頭
	鏡頭類型
	定焦

	
	鏡頭安裝
	M12

	
	焦距
	2.8 mm、3.6 mm

	
	最大光圈
	F1.6

	
	視野角度
	【2.8mm】水平：103.7° / 垂直：56.8° / 對角線：121.4°

	
	
	【3.6mm】水平：82.7° / 垂直：45° / 對角線：96.4°

	
	光圈控制
	固定

	
	最短對焦距離
	【2.8mm】：0.7 m (2.30ft) ，【3.6mm】：1.1 m (3.61 ft)

	DORI 距離
	2.8mm
	偵測
	43.7 m (143.37 ft)
	辨識
	8.7 m (28.54 ft)

	
	
	觀察
	17.5 m (57.41 ft)
	識別
	4.4 m (14.44 ft)

	
	3.6mm
	偵測
	55.6 m (182.41 ft)
	辨識
	11.1 m (536.42 ft)

	
	
	觀察
	22.2 m (72.83 ft)
	識別
	5.6 m (18.37 ft)

	影像
	幀率
	【CVI】PAL: 1080p@25 fps，NTSC: 1080p@30 fps

	
	
	【AHD】PAL: 1080p@25 fps，NTSC: 1080p@30 fps

	
	
	【TVI】PAL: 1080p@25 fps，NTSC: 1080p@30 fps

	
	
	【CVBS】PAL: 960H@50 fps，NTSC: 960H@60 fps

	
	解析度
	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)

	
	日夜切換
	ICR自動切換、彩色、黑白

	
	背光補償
	背光補償、強光抑制、寬動態

	
	寬動態
	DWDR

	
	白平衡
	自動

	
	增益控制
	自動

	
	降噪
	3D 降噪

	
	照明模式
	智能紅外線&白光(CVI,TVI)、白光模式、紅外線模式

	
	鏡像
	支援

	聲音
	內建麥克風
	支援

	
	攝影機音訊
	CVI、TVI

	
	收音距離
	8 m (26.25 ft)

	認證
	認證
	CE、FCC

	連接埠
	影像輸出
	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS

	電源、環境、外觀
	電源供應
	DC 12V，±30% (建議使用「一對一」的獨立變壓器來替單一台攝影機供電)

	
	電源功耗
	最大 3.2 W

	
	工作溫濕度
	-40℃~+60℃，相對濕度<95% (非凝結)

	
	儲存溫濕度
	-40℃~+60℃，相對濕度<95% (非凝結)

	
	防護等級
	IP67、基本防腐

	
	材質
	金屬

	
	尺寸
	長168.9 mm × 寬63.3 mm × 高65.4 mm (6.65" × 2.49" × 2.57")

	
	淨重
	0.35 kg (0.77 lb)
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自動產生的描述]配件
型號: HAC-HFW1219SMN-IL-A-PRO
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	PFA130-E
防水接線盒
	PFA151
轉角安裝支架
	PFA157
立桿安裝支架
	G3416GW
G3/4”防水電纜接頭
	PFM800-E
絞線傳輸器
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	PFM320-010EN
電源供應器
	PFM325D-1210EN
DC12V 1A電源供應器
	PFM325D-1215EN
DC12V 1.5A電源供應器
	PFM320-020EN
電源供應器
	PFM320D-EN
DC12V 2A電源供應器
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	PFM904
安裝檢測儀
	
	
	
	






安裝方式
型號: HAC-HFW1219SMN-IL-A-PRO
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	[bookmark: _Hlk159490289]天花板安裝
	防水盒安裝
	立桿安裝
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產品尺寸
型號: HAC-HFW1219SMN-IL-A-PRO
單位 : mm［inch］
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※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
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