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同軸帶聲

500萬 智能雙光


槍型類比攝影機

[bookmark: _Hlk176333749]型號 : HAC-HFW1549XMN-IL-A-PRO
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產品特色

· 5MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質
· 最大輸出5MP(16:9影像輸出) @25fps
· 智能雙光，最大照明距離：50 m
· AI-ISP、失真校正、Smart Light+
· 2.8mm、3.6mm固定鏡頭
· CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
· Super Adapt、130dB真寬動態、3D 降噪
· 內建麥克風
· DC 12V
· IP67
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自動產生的描述]產品規格
型號: HAC-HFW1549XMN-IL-A-PRO


	攝影機
	攝像元件
	5MP CMOS

	
	有效像素
	2880 (H)×1620(V)

	
	掃描系統
	逐行掃描

	
	電子快門
	PAL: 1/25 s–1/100,000 s、NTSC: 1/30 s–1/100,000 s

	
	最低照度
	0.0001 Lux@F1.0 (彩色，30IRE)、0.00001 Lux@F1.0 (黑白，30IRE)、0 Lux (照明開啟)

	
	訊號雜訊比
	>65dB

	
	照明距離
	紅外線: 50 m (164.04 ft)，白光: 50 m (164.04 ft)

	
	照明開/關控制
	自動 / 手動

	
	照明器數量
	4顆(多芯燈)

	鏡頭
	鏡頭類型
	定焦

	
	鏡頭安裝
	M12

	
	焦距
	2.8 mm、3.6 mm

	
	最大光圈
	F1.0

	
	視野角度
	【2.8mm】水平：111° / 垂直：58.5° / 對角線：136.3°
【3.6mm】水平：91.1° / 垂直：48.7° / 對角線：107.9°

	
	光圈控制
	固定

	
	最短對焦距離
	【2.8mm】：1.4 m (4.59 ft) ，【3.6mm】：2.0 m (6.56 ft)

	DORI 距離
	2.8mm
	偵測
	63.8 m (209.32 ft)
	辨識
	12.8 m (41.99 ft)

	
	
	觀察
	25.5 m (83.66 ft)
	識別
	6.4 m (21.00 ft)

	
	3.6mm
	偵測
	77.8 m (255.25 ft)
	辨識
	15.6 m (51.18 ft)

	
	
	觀察
	31.1 m (102.03 ft)
	識別
	7.8 m (25.59 ft)

	影像
	幀率
	【CVI】PAL : 5M@25 fps、5M@12.5 fps，NTSC : 5M@25 fps、5M@10 fps
【AHD】PAL : 4M@25 fps，NTSC : 4M@30 fps
【TVI】PAL : 5M@20 fps，NTSC : 5M@20 fps
【CVBS】PAL: 960H，NTSC : 960H

	
	解析度
	5M (2880 × 1620)、4M (2560 × 1440)、960H (960 × 576/960 ×480)、TVI 5M 16:9 (2960 × 1665)

	
	日夜切換
	ICR自動切換、彩色、黑白

	
	BLC
	背光補償、強光抑制、寬動態

	
	寬動態
	130 dB

	
	白平衡
	自動

	
	增益控制
	自動

	
	降噪
	3D 降噪

	
	動態偵測
	支援 (需透過XVR控制)

	
	照明模式
	智能紅外線&白光、白光模式、紅外線模式

	
	鏡像
	支援 (需透過XVR控制)

	連接埠
	影像輸出
	透過 1 路 BNC 選擇 (DIP 開關) CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出

	聲音
	內建麥克風
	支援，內建雙mic

	
	攝影機音訊
	CVI

	
	接收距離
	12 m (39.37 ft)

	認證
	認證
	CE、FCC

	電源、環境、外觀
	電源供應
	DC 12V (±30%)

	
	電源功耗
	最大 6.1W (DC 12V，LED開啟)

	
	工作溫濕度
	-40℃~+60℃，相對濕度<95%(非凝結)

	
	儲存溫濕度
	-40℃~+60℃，相對濕度<95%(非凝結)

	
	防護等級
	IP67、基本防腐

	
	材質
	金屬

	
	尺寸
	長186.5 mm × 寬75.0 mm × 高82.2 mm (7.34" × 2.95" × 3.24")

	
	淨重
	0.50 kg (1.10 lb)
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自動產生的描述]配件
型號: HAC-HFW1549XMN-IL-A-PRO
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	PFA130-E
防水接線盒
	PFA151
轉角安裝支架
	PFA157
立桿安裝支架
	PFA134
接線盒
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	G3416GW
G3/4”防水電纜接頭
	PFM800-4K
絞線傳輸器
	PFM320-010EN
DC 12V 1A電源供應器
	PFM325D-1210EN
DC 12V 1A電源供應器
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	PFM325D-1215EN
DC 12V 1.5A電源供應器
	PFM320-020EN
DC 12V 2A電源供應器
	PFM320D-EN
DC 12V 2A電源供應器
	PFM904
安裝檢測儀
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自動產生的描述]安裝方式
型號: HAC-HFW1549XMN-IL-A-PRO





	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[bookmark: _Hlk159490289]天花板安裝
	防水盒安裝
	立桿安裝













產品尺寸
型號: HAC-HFW1549XMN-IL-A-PRO
單位 : mm［inch］
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※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
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