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星光級 電動變焦

200萬 紅外線


槍型類比攝影機

[bookmark: _Hlk176333749]型號 : ZR-AR520AF
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產品特色

· 2MP 1/2.8" SONY IMX291 攝像元件，清晰高畫質
· 內建2.7~12mm電動變焦鏡頭，可直接UTC控制鏡頭變倍及自動對焦
· 變焦大口徑F1.3進光量
· 內建12顆紅外線LED，最大照明距離：50 m
· 支援電子快門、背光處理、影像增益補償、自動白平衡
· 紅外線開/關可以延遲時間避免突然強光，造成誤動作讓夜間影像表現更準確
· 前玻璃具有中孔，可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上，造成紅外線啟動時
光線折射至鏡頭而產生LED光點或光暈現象
· DC 12V，1.5A
· IP66
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自動產生的描述]產品規格
型號: ZR-AR520AF


	影像圖素
	1920（H）x 1080（V）

	CMOS感應器
	SONY IMX291

	影像處理器
	NEXTCHIP NVP2441H

	日夜功能
	內建IR-CUT機械切換

	增益控制
	手動/自動

	曝光模式
	手動/自動（區間可調，1,1/60~1/50000秒）

	影像標準
	AHD/TVI/CVI@2MP、CVBS

	影像幀率
	1920x1080 @30fps

	影像輸出
	AHD/TVI/CVI/CVBS介面

	圖像翻轉
	支援影像上/下/左/右翻轉

	圖像調節
	可以進行亮度、對比度等參數調節

	電動變焦鏡頭
	2.7~12mm電動變焦/自動對焦

	OSD調整
	具自動白平衡,增益控制,光圈控制

	Gamma 修正
	0.45

	信號雜訊比
	48dB (自動增益控制: 關)

	透霧功能
	開/關

	3D降噪
	開/關

	逆光處理
	數位寬動態/逆光處理

	防水等級
	室外防水型 IP 66等級

	紅外線燈
	內建12顆高效能IR LED，光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED

	投射距離
	紅外線感光距離50m

	外罩
	全鋁合金材質，附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙

	工作環境
	工作溫度-10℃~+55℃，工作濕度10%~90%

	電源
	DC12V，1.5A
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產品尺寸
型號: ZR-AR520AF
單位 : mm［inch］

















※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
[image: 一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 字型 的圖片

自動產生的描述]V2607.0
image3.png
2MP
1/2.8"





image4.svg
   2MP 1/2.8" 


image5.png
AS0m/




image6.svg
   50m           


image7.png




image8.svg
            


image9.png




image10.svg
     IP66


image11.png




image12.svg
     


image13.png




image14.png
DVREMIEEE - NVRABREZFTEN - BUAl - IPCAMARESAK WWW.Uoi.com.tw





image15.png
DVREfir &5 - FEH - HUA - IPCAMARES Www.uoi.com.tw





image16.png




image17.png
FTEEN - BmfE

BRRM
4\\%%%@%%*%&!

&itEAT BPHAT BHRHAT SRS AT
235 b PRIE IR 148BS0RLIE 402 BPTEEA ARSI 600 BASIE6SEE 807 Bl = REBHEAI6N
TEL : (02)3234-9000 TEL : (04)2262-6799 TEL : (05)2753-359 TEL : (07)2255-158

(¢
FAX : (02)3234-7700 FAX : (04)2262-7098 FAX : (05)2753-259 FAX : (07)2255-176




image1.jpg
-

DVRE(UBS#E - NVRARIEFEEH - Al - IPCAMABRIESZ www.uoi.com.tw





image2.png




